Załącznik nr 1 do SIWZ po modyfikacji
Oznaczenie sprawy: PN/19/2011-POKL.4.1.1/362
Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu audio-video, sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”
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 Sprzęt audio-video

1. Amplimikser i głośniki o minimalnych parametrach jak poniżej:
	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Amplimikser
	- moc maksymalna: min. 2x50Wmax
	10

	
	
	- moc RMS: 4Ω min. 2 x 25W RMS
	

	
	
	- moc RMS: 8Ω min. 2 x 20W RMS
	

	
	
	- linia: 175mV/8kΩ
	

	
	
	- mikrofon 2.5mV/3.5kΩ
	

	
	
	- pasmo przenoszenia: w zakresie co najmniej od 20 do 20000Hz
	

	
	
	- stosunek S/N: min. 62dB
	

	
	
	- echo cyfrowe: 200 msek.
	

	
	
	- regulacja tonów niskich: min. +/- 10dB
	

	
	
	- regulacja tonów wysokich: min. +/- 10dB
	

	
	
	- linia: RCA L/P
	

	
	
	- mikrofon: gniazdo 6,3mm
	

	
	
	- rec.: RCA L/P
	

	
	
	- głośniki: gniazda sprężynkowe
	

	
	
	- cicha praca dzięki chłodzeniu bez wentylatora
	

	
	
	- min. 3 wejścia liniowe stereo
	

	
	
	- min. 3 wejścia mikrofonowe mono na panelu przednim, każde z regulacją wzmocnienia
	

	
	
	- obwody zabezpieczające, zapewniające skuteczną ochronę przed przeciążeniem, przegrzaniem oraz zwarciem
	

	
	
	- regulowane cyfrowe echo dla wejść mikrofonowych
	

	
	
	- funkcja “karaoke”
	

	
	
	- funkcja “vocal partner”
	

	
	
	- diodowe wskaźniki poziomu i aktywnych wejść liniowych
	

	
	
	- regulatory poziomu głośności, barwy, balansu i cyfrowego echa
	

	
	
	- wyjście nagrywania stereo
	

	
	
	- dopuszczalna temperatura pracy: co najmniej w zakresie 0-40 C
	

	
	
	- linia: RCA L/P
	

	
	
	- mikrofon: gniazdo 6,3mm
	

	
	
	- rec.: RCA L/P
	

	
	
	- głośniki: gniazda sprężynkowe
	

	
	
	- montaż w racku 482mm (19"), 1U, za pomocą dołączonych uchwytów
	

	
	
	- waga: max 4kg
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Zestaw głośników


	- system: 5.1
	10

	
	
	- całkowita moc (RMS): min. 500W
	

	
	
	- głośnik niskotonowy: min. 165 W (RMS)
	

	
	
	- głośniki satelitarne: 5 x min. 67 W (RMS)
	

	
	
	- certyfikat THX
	

	
	
	- dekodowanie Dolby Digital 5.1
	

	
	
	- dekodowanie DTS
	

	
	
	- stereo 3D (dźwięk przestrzenny z 2-kanałowych źródeł)
	

	
	
	- cyfrowe wejścia optyczne: min. 2
	

	
	
	- cyfrowe wejście koncentryczne: min. 1
	

	
	
	- 6-kanałowe wejście bezpośrednie
	

	
	
	- wejście RCA
	

	
	
	- wejście 3,5 mm: min. 1
	

	
	
	- konsola sterowania: kaskadowa
	

	
	
	- głośniki satelitarne: 4, z możliwością montażu do ściany
	

	
	
	- wymiary głośników satelitarnych: max. 95 x 100 x 165
	

	
	
	- głośnik centralny: 1, z możliwością montażu do ściany
	

	
	
	- głośnik niskotonowy: skierowany w bok, w wentylowanej obudowie
	

	
	
	- wymiary głośnika niskotonowego: max. 320 x 280 x 295
	

	
	
	- waga całego zestawu: max. 18 kg
	

	
	
	- zdalne sterowanie (podczerwień)
	

	
	
	- kabel do podłączania głośników
	

	
	
	- kabel o długości min. 1,80 m do bezpośredniego podłączenia sześciu urządzeń
	

	
	
	- kaskadowa konsola sterowania
	

	
	
	- bezprzewodowy pilot
	

	
	
	- trzy baterie typu AAA
	

	
	
	- dokumentacja
	

	
	
	 Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


2. Cyfrowy aparat fotograficzny o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Cyfrowy aparat fotograficzny


	- jednoobiektywowa lustrzanka cyfrowa
	4

	
	
	- matryca CCD min. 1/1,7”
	

	
	
	- matryca liczba pikseli: min. 10,4 MP
	

	
	
	- matryca liczba efektywnych pikseli: min. 10 MP
	

	
	
	- ogniskowa: 6,1–30,5 mm (odpowiednik dla aparatów 35 mm: 28–140 mm) 
	

	
	
	- przesłona: f/2,8 – f/4,5
	

	
	
	- zoom optyczny: min. 5x
	

	
	
	- zoom cyfrowy: min. 4x
	

	
	
	- mechaniczna stabilizacja obrazu, stabilizacja optyczna IS
	

	
	
	- autofocus pojedynczy
	

	
	
	- autofocus ciągły
	

	
	
	- autofocus  ręczny
	

	
	
	- typ AF:  TTL AiAF
	

	
	
	- lampa wspomagająca AF
	

	
	
	- pola AF: wielopolowy AF (min. 9 pól), 1-polowy AF (centralny), 1-polowy AF (dowolna pozycja), śledzący AF
	

	
	
	- blokada AF
	

	
	
	- detekcja twarzy
	

	
	
	- bracketing ostrości
	

	
	
	- minimalna odległość ostrości: max. 1 cm (W) od przedniej krawędzi obiektywu w trybie Makro
	

	
	
	- optyczny wizjer: z zoomem
	

	
	
	- wyświetlacz: ruchomy, min. 2,8”, regulacja jasności (min. 5 stopni)
	

	
	
	- czułość: auto, ISO 80, ISO 100,  ISO 125, ISO 160, ISO 200, ISO 250, ISO 320, ISO 400, ISO 500, ISO 640, ISO 800, ISO 1000, ISO 1250, ISO 1600, ISO 2000, ISO 2500, ISO 3200
	

	
	
	- tryby ekspozycji: auto, programowa AE, priorytet przysłony, priorytet migawki, ustawienia ręczne, ustawienia użytkownika, programy tematyczne
	

	
	
	- pomiar światła: wielosegmentowy (ewaluacyjny), centralnie ważony (uśredniony), punktowy (centralny), punktowy (pole AF)
	

	
	
	- kompensacja ekspozycji, co najmniej od -2.0EV do +2.0EV, w krokach co 1/3EV
	

	
	
	- bracketing ekspozycji, w krokach co: 1/3EV, 2/3EV, 1EV, 4/3EV, 5/3EV, 2EV
	

	
	
	- balans bieli: auto, światło dzienne, pochmurne niebo, światło żarówek, światło jarzeniówek, lampa błyskowa, zdjęcia podwodne, ustawienia ręczne, korekcja balansu bieli
	

	
	
	- migawka: co najmniej w zakresie od 15-1/4000s
	

	
	
	- tryby: automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona
	

	
	
	- redukcja efektu czerwonych oczu
	

	
	
	- kompensacja ekspozycji lampy błyskowej: co najmniej w zakresie +/-2 EV z przyrostem co 1/3 stopnia, ekspozycja z wykrywaniem twarzy, bezpieczna ekspozycja.
	

	
	
	- blokada ekspozycji lampy
	

	
	
	- ręczne nastawy mocy: co najmniej 3 poziomy z wykorzystaniem wbudowanej lampy błyskowej 
	

	
	
	- zasięg wbudowanej lampy błyskowej: w zakresie nie mniejszym niż 50 cm – 7,0 m (W) / 4,0 m (T)
	

	
	
	- czas ładowania lampy: max. 10s
	

	
	
	- rozdzielczość: - 3648 x 2736, 10.0MP, 4:3
	

	
	
	- 3648 x 2432, 8.9MP, 3:2
	

	
	
	- 2736 x 2736, 7.5MP, 1:1
	

	
	
	- 3648 x 2048, 7.5MP, 16:9
	

	
	
	- 2192 x 2736, 6.0MP, 4:5
	

	
	
	- 2816 x 2112, 5.9MP, 4:3
	

	
	
	- 2816 x 1880, 5.3MP, 3:2
	

	
	
	- 2816 x 1584, 4.5MP, 16:9
	

	
	
	- 2112 x 2112, 4.5MP, 1:1
	

	
	
	- 1696 x 2112, 3.6MP, 4:5
	

	
	
	- 1824 x 1368, 2.5MP, 4:3 [Low Light]
	

	
	
	- 1920 x 1080, 2.1MP, 16:9
	

	
	
	- 1600 x 1200, 1.9MP, 4:3
	

	
	
	- 1600 x 1064, 1.7MP, 3:2
	

	
	
	- 1200 x 1200, 1.4MP, 1:1
	

	
	
	- 960 x 1200, 1.2MP, 4:5
	

	
	
	- 640 x 480, 0.3MP, 4:3
	

	
	
	- 640 x 424, 0.3MP, 3:2
	

	
	
	- 480 x 480, 0.2MP, 1:1
	

	
	
	- 640 x 360, 0.2MP, 16:9
	

	
	
	- 384 x 480, 0.2MP, 4:5
	

	
	
	- system zapisu: JPEG, RAW [CR2]
	

	
	
	- format pliku: Exif 2.3, DCF, DPOF 1.1
	

	
	
	- rejestracja filmów
	

	
	
	- rozdzielczość: 1280x720 (24/6/3/1.5fps), 640x480 (30/6/3/1.5fps), 320x240 (30fps)
	

	
	
	- FPS: 30fps, 24fps, 6fps, 3fps, 1.5fps
	

	
	
	- dzwięk w filmach
	

	
	
	- system zapisu: MOV [MPEG-4 H.264/AVC; PCM]
	

	
	
	- karty pamięci: SD/HC/XC,MMC+
	

	
	
	- tryb sekwencji: 2.0fps, 4.2fps (Low Light), 0.7fps (AF), 1.0fps (AF; Low Light), 0.8fps (LV), 1.2fps (LV; Low Light)
	

	
	
	- samowyzwalacz: od 1s do 15s (co 1s; do 10 zdjęć), 20s, 25s, 30s (do 10 zdjęć), detekcja twarzy
	

	
	
	- złącze USB:  USB 2.0 Hi-Speed, mini-B, MTP, PTP
	

	
	
	- złącze wideo:  wyjście A/V (NTSC/PAL), wyjście HDMI
	

	
	
	- złącze do lampy błyskowej, „gorąca stopka”
	

	
	
	- zasilanie akumulatorowe
	

	
	
	- zasilanie z zasilacza
	

	
	
	- temperatura: w granicach nie mniejszych niż od 0 do 40 stopni C
	

	
	
	- wilgotność: w granicach nie mniejszych niż od 10 do 90%
	

	
	
	- wymiary max. (wys. x szer. x gł.): 80 x 115x 50 mm
	

	
	
	- waga: max 0,41 kg z akumulatorem i kartą pamięci
	

	
	
	- Microsoft Windows XP, Vista, 7 (32 i 64-bit)
	

	
	
	- pasek na szyję
	

	
	
	- futerał
	

	
	
	- kabel AV
	

	
	
	- kabel USB
	

	
	
	- akumulator Li-Ion
	

	
	
	- ładowarka
	

	
	
	- CD-ROM ze sterownikami i oprogramowaniem
	

	
	
	- Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


3. Cyfrowy aparat fotograficzny o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Cyfrowy aparat fotograficzny


	- lustrzanka cyfrowa
	1

	
	
	- matryca: CMOS min. 22,2 x 14,8 mm
	

	
	
	- liczba pikseli: min. 12,4 MP
	

	
	
	- liczba efektywnych pikseli: min. 12,2 MP
	

	
	
	- proporcje obrazu: 3:2
	

	
	
	- filtr dolnoprzepustowy: wbudowany/zamontowany ze zintegrowanym systemem czyszczenia matrycy
	

	
	
	- czyszczenie matrycy: wbudowany system czyszczący EOS – lub równoważny
	

	
	
	- procesor obrazu: DIGIC III – lub równoważny
	

	
	
	- obiektyw: mocowanie obiektywu: EF/EF-S
	

	
	
	- ogniskowa: odpowiednik ogniskowej obiektywu 1.6 x 
	

	
	
	- ustawienia ostrości: typ: TTL-CT-SIR przy użyciu matrycy CMOS
	

	
	
	- system / punkty AF: 9 punktów AF (punkty krzyżowe f/5,6 na środku, dodatkowa czułość przy f/2.8)
	

	
	
	- zakres działania AF: EV od -0,5 do 18 (przy temp. 23°C i czułości ISO100)
	

	
	
	- tryby AF: AI Focus, One Shot, AI Servo
	

	
	
	- wybór punktu AF: wybór automatyczny, wybór ręczny
	

	
	
	- wyświetlanie wybranego punktu AF: nakładany w wizjerze i wyświetlany na monitorze LCD
	

	
	
	- blokada AF: uruchamiana po naciśnięciu do połowy przycisku migawki w trybie One Shot AF
	

	
	
	- ręczna regulacja ostrości
	

	
	
	- światło wspomagające AF: przerywane wyzwalanie wbudowanej lampy błyskowej lub emitowane przez opcjonalną lampę
	

	
	
	- migawka: typ: sterowana elektronicznie migawka szczelinowa
	

	
	
	- czas otwarcia: co najmniej w zakresie 30-1/4000 s (z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia), tryb Bulb (Pełny zakres czasów otwarcia migawki. Dostępny zakres zmienny w zależności od trybu fotografowania)
	

	
	
	- wizjer: typ: pięć luster
	

	
	
	- pole widzenia (pionowo/poziomo): nie gorsze niż 95%
	

	
	
	- powiększenie: nie gorsze niż 0,87 x
	

	
	
	- punkt oczny: około 19 mm (od środka soczewek okularów)
	

	
	
	- korekcja dioptrii: w zakresie nie mniejszym niż od -3 do +1
	

	
	
	- matówka: stała
	

	
	
	- lustro: szybko-powrotne lustro półprzepuszczalne (przesyłanie: współczynnik odbicia 40:60, brak winietowania w przypadku obiektywów EF 600 mm f/4 lub krótszych)
	

	
	
	- informacje widoczne w wizjerze: informacje o funkcji AF: punkty AF, kontrolka ostrości. Informacje o ekspozycji: czas otwarcia migawki, wartość przysłony, prędkość ISO (zawsze wyświetlana), blokada AE, poziom ekspozycji/kompensacji, krążek pomiaru punktowego, ostrzeżenie ekspozycji, AEB. Informacje o lampie błyskowej: gotowość lampy błyskowej, szybka synchronizacja, blokada FE, kompensacja ekspozycji lampy błyskowej, światło redukujące efekt czerwonych oczu. Informacje o obrazie: korekcja balansu bieli, informacje o karcie SD, fotografowanie czarno-białe, maks. liczba zdjęć w serii (wyświetlacz min. 2 cyfry).
	

	
	
	- podgląd głębi ostrości:  z przyciskiem podglądu głębi ostrości
	

	
	
	- ekran LCD: typ: min. 3-calowy ekran TFT, min. 230 000 punktów
	

	
	
	- pole widzenia ~ 100%
	

	
	
	- kąt widzenia (poziomo/pionowo): nie gorszy niż 160 stopni
	

	
	
	- regulacja jasności: min. siedem poziomów regulacji
	

	
	
	- kontrola ekspozycji: tryb pomiaru: pomiar TTL przy otwartej przysłonie z użyciem 35-strefowego SPC, pomiar wielosegmentowy (połączony ze wszystkimi punktami AF), pomiar skupiony na środku (około 9% wizjera), pomiar punktowy (około 4% wizjera na środku), pomiar centralnie ważony uśredniony
	

	
	
	- zakres pomiaru: EV 1–20 (przy temp. 23°C w przypadku obiektywu 50 mm f/1,4, ISO 100)
	

	
	
	- blokada AE: automatyczna: w trybie jednokrotnego AF z pomiarem wielosegmentowym ekspozycji blokowanym po ustawieniu ostrości. Ręczna: uruchamiana przyciskiem blokady AE w trybach strefy artystycznej
	

	
	
	- kompensacja ekspozycji: +/-2 EV z przyrostem co 1/3 lub 1/2 stopnia (można łączyć z AEB)
	

	
	
	- AEB: +/- 2 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia
	

	
	
	- czułość ISO (zalecany indeks ekspozycji): auto (100-800), 100 - 1600 (z przyrostem co 1 stopień)
	

	
	
	- lampa błyskowa: liczba przewodnia wbudowanej lampy (ISO 100, metry): 13
	

	
	
	- zasięg wbudowanej lampy: do 17 mm ogniskowej (odpowiednik dla 35 mm: 27 mm)
	

	
	
	- czas ładowania wbudowanej lampy błyskowej : max. do 3 s
	

	
	
	- tryby: automatyczny, ręczna lampa błyskowa włączona/wyłączona, redukcja efektu czerwonych oczu
	

	
	
	- synchronizacja X-sync: 1/200 s
	

	
	
	- kompensacja ekspozycji lampy błyskowej: +/- 2 EV, z dokładnością do 1/2 lub 1/3 stopnia
	

	
	
	- sekwencja nastaw ekspozycji lampy błyskowej, ze zgodną zewnętrzną lampą błyskową
	

	
	
	- fotografowanie: tryby: automatyczny, portrety, krajobrazy, zbliżenie, sport, nocny portret, bez lampy błyskowej, programowy AE, AE z preselekcją migawki, AE z preselekcją przysłony, ręczny, A-DEP
	

	
	
	- style obrazu: tryb standardowy, portret, krajobraz, neutralny, wierny, monochromatyczny, zdefiniowany przez użytkownika (x3)
	

	
	
	- przestrzeń kolorów: sRGB i Adobe RGB
	

	
	
	- przetwarzanie obrazu: tryb priorytetu jasnych partii obrazu, automatyczna optymalizacja oświetlenia (tryby podstawowy i artystyczny), redukcja szumów przy dłuższych czasach ekspozycji, redukcja szumów w wyższych czułościach ISO
	

	
	
	- tryby migawki: pojedyncza, ciągła, samowyzwalacz (2 s, 10 s + zdalne, 10 s + zdjęcia ciągłe 2-10)
	

	
	
	- fotografowanie w trybie ciągłym: max. ok. 3,5 klatek/s (szybkość utrzymywana do min. 53 zdjęć (JPEG), min. 6 zdjęć (RAW))
	

	
	
	- typ plików: typ zdjęć: JPEG: Dokładna, Standardowa (zgodny z Exif 2.21  [Exif Print]) / zgodny ze standardem DCF (2.0), RAW: RAW (14bit, oryginalny Canon RAW wersja 2),  Zgodna ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] wersja 1.1
	

	
	
	- jednoczesny zapis plików RAW i JPEG
	

	
	
	- rozmiar obrazów: JPEG: (L) 4272x2848, (M) 3088x2056, (S) 2256x1504, RAW: (RAW) 4272x2848
	

	
	
	- przechowywanie danych: karty pamięci: SD/SDHC
	

	
	
	- interfejs: złącze USB: USB 2.0 Hi-Speed, mini-B, złącze wideo:  wyjście A/V (NTSC/PAL)
	

	
	
	- zasilanie: akumulatorowe
	

	
	
	- parametry pracy: temperatura: w granicach nie mniejszych niż od 0 do 40 stopni C, wilgotność: do min. 85%
	

	
	
	- wymiary i waga: wymiary max. (szer.. x wys.. x dł.): 130 x 100x 65 mm
	

	
	
	- waga: max 0,5 kg (sam korpus)
	

	
	
	- wymagane wyposażenie: 
	

	
	
	- pasek na szyję
	

	
	
	- futerał
	

	
	
	- kabel AV
	

	
	
	- kabel USB
	

	
	
	- akumulator Li-Ion
	

	
	
	- ładowarka
	

	
	
	- CD-ROM ze sterownikami i oprogramowaniem
	

	
	
	- Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


4. Dyktafon cyfrowy o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Dyktafon cyfrowy
	- nośnik zapisu danych: flesh
	8

	
	
	- tryby jakości nagrania: HQ, SP, LP, SLP
	

	
	
	- pasmo przenoszenia: 50–2000 Hz (SLP), 60–3400 Hz (LP), 60–5500 Hz (SP), 60–7000 Hz (HQ)
	

	
	
	- format nagrania: MPEG1 layer 3 (MP3)
	

	
	
	- czas nagrywania: min. 540 godz. (SLP), min. 140 godz. (LP), min. 90 godz. (SP), min. 70 godz. (HQ)
	

	
	
	- uruchamianie głosem
	

	
	
	- rodzaj pamięci: wbudowana, min. 2GB
	

	
	
	- możliwość współpracy z komputerem: PC-link
	

	
	
	- wbudowany głośnik
	

	
	
	- regulacja prędkości
	

	
	
	- rodzaj zasilania: max. 2 baterie AAA
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe: 3,5 mm
	

	
	
	- wejście mikrofonowe: 3,5 mm
	

	
	
	- wyjście: USB
	

	
	
	- wyświetlacz LCD o rozmiarze: min. 1,4”
	

	
	
	- max. wymiary urządzenia 105 x 38 x 316 mm
	

	
	
	- max. waga urządzenia: 0.060 kg
	

	
	
	- czas działania na baterii: min. 22 h, w trybie nagrywania SLP
	

	
	
	- kabel USB 
	

	
	
	- bateria/baterie AAA 
	

	
	
	- instrukcja obsługi
	

	
	
	Gwarancja: min 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


5. Kamera cyfrowa z twardym dyskiem o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Kamera cyfrowa z twardym dyskiem
	- rejestrowanie obrazu filmowego Full HD w formacie AVCHD (1920 x 1080, 1440 x 1080) / Standardowa rozdzielczość, MPEG2
	6

	
	
	- nośnik: twardy dysk o pojemności min. 240 GB, obsługa kart: Memory Stick PRO Duo Mark II, Memory Stick PRO-HG Duo, SD / SDHC (klasa 4 lub wyższa) – lub równoważnych
	

	
	
	- matryca: CMOS 6,3 mm (typ 1/2,9), min. 6631 tys. pikseli, technologia Exmor, technologia ClearVid, – lub równoważna
	

	
	
	- zoom optyczny: min. 10x
	

	
	
	- zoom cyfrowy: min. 120x
	

	
	
	- jasność optyki: co najmniej w zakresie f/1.8-3.4
	

	
	
	- długość ogniskowej: w zakresie nie gorszym niż: 3,8-38 mm; tryb kamery (w przeliczeniu na format 35 mm): 29,8-298 mm (16:9) /36,5-365 mm (4:3); tryb aparatu (w przeliczeniu na format 35 mm): 28,7-287(16:9)/ 26,3-263 (4:3)
	

	
	
	- autofocus
	

	
	
	- ręczna regulacja ostrości, panel dotykowy/pokrętło
	

	
	
	- nastawy ekspozycji: czas otwarcia migawki w zakresie nie mniejszym niż 1/6-1/10000 s. (ręczna regulacja) - z uwzględnieniem trybów tematycznych: zmierzch, portret o zmierzchu (tylko fotografia), świece, wschód lub zachód słońca, ognie sztuczne, krajobraz, portret, reflektory, plaża, śnieg
	

	
	
	- wyświetlacz LCD: min.  3,5 cala; min. 921 tys. pikseli, panel dotykowy 
	

	
	
	- stabilizator obrazu: optyczny stabilizator obrazu
	

	
	
	- funkcja robienia fotografii
	

	
	
	- format zapisu fotografii: JPG, zapis fotografii na karcie pamięci  lub w wewnętrznej pamięci), max. rozdzielczość: w trybie 16:9: nie mniej niż 4000 x 2250 (9M)), w trybie 4:3: nie mniej niż 4000 x 3000 (12M) / wykonywanie zdjęć podczas nagrywania filmu - 8,3 M (bez ograniczeń)
	

	
	
	- lampa błyskowa wbudowana
	

	
	
	- dźwięk: Dolby Digital 5.1
	

	
	
	- czas pracy: min. 105 minut ciągłego nagrywania, przy zasilaniu z dostarczonego akumulatora przy wyłączonym podświetleniu ekranu LCD
	

	
	
	- wymiary: max. 70 x 75 x 145 mm
	

	
	
	- waga: max 520 g (bez akumulatora i kart pamięci)
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe
	

	
	
	- interfejs USB 2.0
	

	
	
	- wejście mikrofonowe
	

	
	
	- cyfrowe wyjście HDMI
	

	
	
	- analogowe wyjście S-Video
	

	
	
	- analogowe kompozytowe wyjście AV
	

	
	
	- analogowe kompozytowe wejście AV
	

	
	
	- zasilacz sieciowy
	

	
	
	- akumulator
	

	
	
	- bezprzewodowy pilot
	

	
	
	- kabel USB
	

	
	
	- kabel multi AV
	

	
	
	- instrukcja obsługi
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


6. Kamera internetowa o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Kamera internetowa
	- Rozdzielczość: min. 1280x960
	11

	
	
	- Rodzaj sensora: CMOS
	

	
	
	- Interfejs: USB 2.0
	

	
	
	- Wbudowany mikrofon
	

	
	
	- Rozdzielczość i prędkość zapisu obrazu ruchomego: min. 30 kl/s
	

	
	
	- Rozdzielczość zapisu obrazu ruchomego: min. 960x720
	

	
	
	- Rozdzielczość zapisu zdjęć: min. 1280x960
	

	
	
	- Kompatybilność z systemami: Windows: XP/Vista/7
	

	
	
	- zasilanie: ze złącza USB
	

	
	
	- Gwarancja: min. 24 miesiące. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


7. Lampa błyskowa do lustrzanki o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Lampa błyskowa do lustrzanki


	- liczba przewodnia: 43 dla 105mm przy ISO100
	1

	
	
	- zasięg błysku: 24-105 mm (14mm z nasadką)
	

	
	
	- długość błysku: co najmniej w granicach 0,7 – 24,3 m
	

	
	
	- długość błysku w trybie FP: co najmniej w granicach 0,7 – 12m
	

	
	
	- funkcje błysku: E-TTL II, E-TTL, TTL
	

	
	
	- tryby błysku: E-TTL II auto, E-TTL auto, TTL auto
	

	
	
	- podział siły błysku: 1/1 – 1/64 (7 poziomów)
	

	
	
	- zoom: power zoom, manualny
	

	
	
	- lampa jako slave, tryb stroboskopowy (w trybie slave), flesz modelujący
	

	
	
	- wspomaganie AF
	

	
	
	- wyświetlacz LCD
	

	
	
	- obracany reflektor: w lewo min. do 180 stopni, w prawo min. do 90 stopni
	

	
	
	- uchylny reflektor: min. do + 90 stopni
	

	
	
	- automatyczny wybór ogniskowej w zależności od matrycy aparatu
	

	
	
	- stopka: metalowa
	

	
	
	- zasilanie: max. 4 x AA
	

	
	
	W zestawie: lampa błyskowa, pokrowiec, podstawka, instrukcja obsługi
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


8. Zestaw oświetleniowy do kamery ze ściemniaczem o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Zestaw oświetleniowy do kamery ze ściemniaczem 
	- typ żarówki: LED
	2

	
	
	- moc żarówki: min. 75W
	

	
	
	- kąt świecenia – min. 60 stopni
	

	
	
	- regulacja mocy – płynna, co najmniej w granicach 25-100%
	

	
	
	- temperatura koloru - 5600K
	

	
	
	- strumień świetlny – min. 500 luksów
	

	
	
	- współczynnik CRI > 80
	

	
	
	- czas pracy – min. 2h (przy pełnym obciążeniu)
	

	
	
	- ładowarka: wej.: 110/240V AC 50/60Hz, wyj.: DC 8.4V
	

	
	
	- waga – max. 330 g (bez baterii)
	

	
	
	- wymiary – max. 130mm x 75mm x 1000mm
	

	
	
	- akumulator – Li-Ion, min. 7,2V, min. 2200mAh, max. 500 g (NP-F550 lub równoważny)
	

	
	
	W zestawie: korpus z żarówkami, nakładka rozpraszająca, nakładka ocieplająca wrota, akumulator, ładowarka
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


9. Mikrofon kierunkowy + tyczka mikrofonowa o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Mikrofon kierunkowy
	- rodzaj kapsułki: pojemnościowy 
	2

	
	
	- kierunek: jednokierunkowy
	

	
	
	- pasmo przenoszenia: nie gorsze niż w zakresie od 40 Hz do 20 kHz
	

	
	
	- czułość (przy 1 kHz): min. - 36 dB (* 1) +/- 3 dB
	

	
	
	- impedancja wyjściowa (przy 1 kHz): 220 O +/- 20%
	

	
	
	- zakres dynamiki: 107 dB lub więcej
	

	
	
	- stosunek sygnału do szumu: 77 dB lub więcej
	

	
	
	- szum naturalny: max. 17 dB SPL
	

	
	
	- szumu wiatru: 45 dB SPL (* 2) lub mniej
	

	
	
	- zasilanie: DC w zakresie od 40 do 52 V
	

	
	
	- wymiary: średnica max. 20mm, długość max. 200 mm
	

	
	
	- instrukcja obsługi
	

	
	
	- kabel mikrofonowy
	

	
	
	- podkładka dystansowa mikrofonu
	

	
	
	- uchwyt mikrofonu
	

	
	
	- osłona przeciwwiatrowa
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Tyczka mikrofonowa
	- typ : tyczka mikrofonowa
	2

	
	
	- zastosowanie: zaprojektowana pod kątem współpracy z mikrofonami typu shotgun
	

	
	
	- materiał: aluminium lub włókno węglowe
	

	
	
	- wyposażona w gwint 3/8”
	

	
	
	- długość: regulowana w zakresie nie mniejszym niż od 0,84 do 3m
	

	
	
	- wyposażenie: okablowanie umożliwiające współpracę z oferowanym mikrofonem i tyczką
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


10. Przenośny cyfrowy rejestrator audio + mikrofon reporterski o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Przenośny cyfrowy rejestrator audio
	- obsługa kart micro SD/SDHC do 32GB
	2

	
	
	- formaty nagrywania: WAV (44.1/48/96kHz, 16/24 bit), MP3 (44.1kHz, 48-320kbps lub zmienny), przełączane
	

	
	
	- wbudowane 2 mikrofony elektretowe do nagrań w technice X/Y
	

	
	
	- automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), funkcja low cut
	

	
	
	- funkcja:  track marker
	

	
	
	- wbudowany głośnik
	

	
	
	- wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD
	

	
	
	- gniazdo z gwintem 6.3mm (1/4”)
	

	
	
	- zasilanie: 2 x 1.5V bateria AA, , lub poprzez USB, 
	

	
	
	- max. czas pracy na bateriach : min 10h
	

	
	
	- wymiary: max 45x138x32mm
	

	
	
	- waga: max 65g
	

	
	
	- wejście mikr./linia (3.5mm stereo)
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe/liniowe (3.5mm stereo)
	

	
	
	- złącze USB 2.0
	

	
	
	-  2 x 1.5V bateria AA
	

	
	
	- odpowiednia karta pamięci micro SD/SDHC, min. 2GB
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Mikrofon reporterski
	- rodzaj kapsułki: pojemnościowy 
	2

	
	
	- materiał obudowy: aluminium
	

	
	
	- charakterystyka: jednokierunkowa, dookólna, możliwość przełączania charakterystyk
	

	
	
	- pasmo przenoszenia: nie gorsze niż w zakresie od 100 Hz do 16 kHz
	

	
	
	- czułość: min. - 70 dB (w trybie jednokierunkowym) +/- 3 dB, min. -53 dB +/- 3 dB (w trybie dookólnym)
	

	
	
	- impedancja wyjściowa: 560 Ohm (w trybie jednokierunkowym), 2300 Ohm (w trybie dookólnym)
	

	
	
	- max poziom sygnału: co najmniej 120 dB
	

	
	
	- współczynnik sygnał/szum: co najmniej 40dB
	

	
	
	- złącze: jack 3.5mm
	

	
	
	- zasilanie: DC 1,5V (bateria R6 typu AA)
	

	
	
	- wymiary: długość max. 290 mm
	

	
	
	- etui
	

	
	
	- dwa kable: krótki (sprężyna) – min. 1,5 m,  długi - min. 7 m
	

	
	
	- uchwyt mikrofonu
	

	
	
	- osłona przeciwwiatrowa
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


11. Radioodtwarzacz CD, MP3 - przenośny o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Radioodtwarzacz
	- Klasa urządzenia – radioodtwarzacz CD, MP3
	5

	
	
	- Typ urządzenia -  przenośne 
	

	
	
	- Tuner cyfrowy –  UKF: 87,5-108 MHz, AM: 530-1611 kHz
	

	
	
	- Liczba zapamiętywanych stacji: min. 20 UKF, min. 10 AM 
	

	
	
	- Odtwarzanie plików MP3 
	

	
	
	- Obsługa znaczników ID3 
	

	
	
	- Odczyt płyt CD-R 
	

	
	
	- Odczyt płyt CD-RW 
	

	
	
	- Programowanie 
	

	
	
	- Odtwarzanie wielokrotne 
	

	
	
	- Odtwarzanie losowe 
	

	
	
	- Magnetofon kasetowy –  pojedyńczy
	

	
	
	- Automatyczne wyłączanie 
	

	
	
	- Start zsynchronizowany z płytą CD 
	

	
	
	- Złącze zewnętrzne USB 2.0 
	

	
	
	- Odtwarzanie plików MP3 z nośnika USB 
	

	
	
	- Zapisywanie na nośniku USB 
	

	
	
	- Wyświetlacz LCD 
	

	
	
	- Moc wyjściowa skuteczna (RMS): min. 2 x 2,3W
	

	
	
	- Wyjście słuchawkowe 
	

	
	
	- Pilot 
	

	
	
	- Zasilanie bateryjne 
	

	
	
	- Wymiary maksymalne: 430 x 165 x 270 mm 
	

	
	
	- Masa odtwarzacza z bateriami:  max. 3,8 kg
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


12. Przenośny cyfrowy rejestrator audio o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Przenośny cyfrowy rejestrator audio
	- obsługa kart micro SD/SDHC
	2

	
	
	- formaty nagrywania: WAV (44.1/48/96kHz, 24 bit), MP3 (44.1kHz, 32-320kbps) 
	

	
	
	- wbudowane 2 kardioidalne mikrofony z mechanizmem pozwalającym ustawić ich kąt
	

	
	
	- funkcja zmiany prędkości odtwarzania: co najmniej w granicach od 50% do 200%
	

	
	
	- funkcja automatycznego nagrywania
	

	
	
	- automatyczne i ręczne ustawianie głośności
	

	
	
	- wbudowany filtr dolnoprzepustowy
	

	
	
	- bufor nagrywania: do min. 2 s
	

	
	
	- wbudowany głośnik
	

	
	
	- wbudowany podświetlany wyświetlacz LCD
	

	
	
	- zasilanie: 2 x 1.5V bateria AAA, , lub poprzez USB, 
	

	
	
	- wymiary: max 40x140x15mm
	

	
	
	- waga: max 77g (z bateriami)
	

	
	
	- wejście mikr./linia (3.5mm stereo)
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe/liniowe (3.5mm stereo)
	

	
	
	- złącze USB 2.0
	

	
	
	-  2 x 1.5V bateria AAA
	

	
	
	- odpowiednia karta pamięci micro SD/SDHC, min. 2GB
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


13. Nagrywarka DVD z twardym dyskiem o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Nagrywarka DVD z twardym dyskiem
	- kolor: czarny
	2

	
	
	- nośnik: twardy dysk o pojemności min. 250 GB
	

	
	
	- rodzaj odtwarzanych płyt: DVD-Video, DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+RW DL, CD-R, CD-RW, CD-DA, VCD, SVCD, obsługa formatów DivX, MP3, JPEG, WMA
	

	
	
	- rodzaj nagrywanych płyt: DVD-RAM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW
	

	
	
	- tryby nagrywania: SP, XP, LP, EP
	

	
	
	- sposób podawania płyty: szuflada
	

	
	
	- zastosowane technologie: DVB-T, EPG, Viera Link – lub równoważna
	

	
	
	- konfiguracja: OSD
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- systemy TV: NTSC, PAL, SECAM (tylko wejście)
	

	
	
	- systemy tunera: PAL-DK, PAL-BGH, SECAM-BG, SECAM-DKK1
	

	
	
	- pokrycie kanałów: [PAL-D,K, SECAM-D,K,K1 ] OIRT VHF: CH R1-R12, UHF: CH 21-69, CATV: CH 44MHz-470MHz / [PAL-B,G,H, SECAM-B,G] CCIR VHF: CH E2-E12,UHF: CH E21-E69, CATV: CH S01-S05,M1-M10, U1-U10, S21-S41 / [DVB-T] Polska/ Węgry VHF: CH 6-12, UHF: CH 21-69
	

	
	
	- AC 220－240 V, 50 Hz
	

	
	
	- normalne użytkowanie: max. 36 W
	

	
	
	- tryb oszczędności energii: max. 1 W
	

	
	
	- tryb oczekiwania (szybki start): max. 15 W
	

	
	
	- wymiary: max. 60 x 430 x 290 mm (wys. / szer. / głęb.)
	

	
	
	- waga: max 4 kg
	

	
	
	- temperatura otoczenia: co najmniej w zakresie od 5 do 40 C
	

	
	
	- zakres wilgotności otoczenia:  co najmniej w zakresie 10-80% RH (bez kondensacji)
	

	
	
	- interfejs USB 2.0
	

	
	
	- cyfrowe wyjście HDMI
	

	
	
	- wejście / wyjście audio
	

	
	
	- wyjście S-VIDEO
	

	
	
	- wejście / wyjście SCART
	

	
	
	- wyjście optyczne (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG)
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- instrukcja obsługi
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


14. Statyw + głowica do kamery o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Statyw
	- wysokość max.: w granicach 175 -180 cm 
	2

	
	
	- wysokość maksymalna ze złożoną kolumną: w granicach 140 - 145 cm
	

	
	
	- wysokość minimalna: max. 10 cm
	

	
	
	- długość po złożeniu: w granicach 62 - 66 cm
	

	
	
	- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 7 kg
	

	
	
	- waga max: 2,5 kg
	

	
	
	- materiał: aluminium
	

	
	
	- przekrój nogi: okrągły
	

	
	
	- liczba sekcji na nogę: 3
	

	
	
	- regulowane wychylenie nóg:  min. 4 pozycje (23°, 45°, 65°, 88°)
	

	
	
	- rodzaj blokady nóg: szybka
	

	
	
	- zakończenie nóg: gumowe
	

	
	
	- typ kolumny: błyskawiczna
	

	
	
	- przekrój kolumny: trójścienny
	

	
	
	- ilość sekcji kolumny: 1
	

	
	
	- regulacja położenia kolumny centralnej pion/poziom
	

	
	
	- średnica kolumny: w granicach 27- 30 mm
	

	
	
	-  śruba mocowania: 3/8”
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Głowica do kamery
	- typ głowicy: dwukierunkowa
	2

	
	
	- zakres pochyłów: nie mniejszy niż w granicach od +90° do -75°
	

	
	
	- ruch pochyłów: co 1 stopień plus płynnie regulowany
	

	
	
	- blokada pochyłów:   niezależna
	

	
	
	- obrót panoramiczny: 360°
	

	
	
	- ruch panoramiczny: co 1 stopień plus płynnie regulowany
	

	
	
	- blokada panoramy:  niezależna
	

	
	
	- podstawa głowicy: płaska, otwór z gwintem 3/8"do mocowania na półkuli 75 mm lub wprost na statywie
	

	
	
	- poziomnica bąbelkowa: 
	

	
	
	- ramię do poruszania głowicą: min. 1
	

	
	
	- dodatkowe ramię: opcjonalnie
	

	
	
	- płytka szybkiego mocowania: przesuwna, wyposażona w śruby 1/4" i 3/8"
	

	
	
	- długość ślizgu płytki: 58 mm
	

	
	
	- mocowanie statywu - 3/8 cala
	

	
	
	- temperatura pracy: -10° C / +60° C
	

	
	
	- waga: max. 1,7 kg
	

	
	
	- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 6 kg
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


15. Statyw fotograficzny o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Statyw fotograficzny
	- wysokość max.: w granicach 175 -180 cm 
	2

	
	
	- wysokość maksymalna ze złożoną kolumną: w granicach 140 - 145 cm
	

	
	
	- wysokość minimalna: max. 10 cm
	

	
	
	- długość po złożeniu: w granicach 62 - 66 cm
	

	
	
	- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 7 kg
	


	
	
	- waga max: 2,5 kg
	

	
	
	- materiał: aluminium
	

	
	
	- przekrój nogi: okrągły
	

	
	
	- liczba sekcji na nogę: 3
	

	
	
	- regulowane wychylenie nóg:  min. 4 pozycje (23°, 45°, 65°, 88°)
	

	
	
	- rodzaj blokady nóg: szybka
	

	
	
	- zakończenie nóg: gumowe
	

	
	
	- typ kolumny: błyskawiczna
	

	
	
	- przekrój kolumny: trójścienny
	

	
	
	- ilość sekcji kolumny: 1
	

	
	
	- regulacja położenia kolumny centralnej pion/poziom
	

	
	
	- średnica kolumny: w granicach 27- 30 mm
	

	
	
	-  śruba mocowania: 3/8”
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


16. Zestaw oświetleniowy fotograficzny o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Zestaw oświetleniowy fotograficzny 
	Wymagane części składowe zestawu:
	1

	
	
	- min. trzy lampy o mocy min.220 W
	

	
	
	- min. trzy aluminiowe statywy o maksymalnej wysokości min. 180 cm
	

	
	
	- min. trzy kable synchronizacyjne (min. 5 metrowe)
	

	
	
	- min. trzy przewody zasilające
	

	
	
	- min. dwa softboxy (o wymiarach min. 40 x 60 cm)
	

	
	
	- min. dwie parasolki o średnicy min. 84 cm (transparentna i srebrna)
	

	
	
	- wrota
	

	
	
	- „plaster miodu”
	

	
	
	- min. trzy filtry (czerwony, niebieski, żółty)
	

	
	
	- torba
	

	
	
	Główne cechy lamp:
	

	
	
	- moc: min. 220W
	

	
	
	- regulacja mocy: nie gorsza niż w zakresie: 1/8 do 1/1 - płynna
	

	
	
	- czas ładowania: 0.5-3 s
	

	
	
	- czas błysku: 1/500 s – 1/800 s
	

	
	
	- lampa modelująca: halogen 75W/E14
	

	
	
	- wyzwalanie: przewód synchro, przycisk test, fotocela
	

	
	
	- waga: max. 2 kg ze wspornikiem
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


17. Akumulator do kamery o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Akumulator do kamery


	- typ: NP-F570 – lub równoważny
	1

	
	
	- rodzaj ogniwa: ogniwa litowo-jonowe bez "efektu pamięci"
	

	
	
	- napięcie nominalne: 7,2V
	

	
	
	- pojemność: min. 2200 mAh
	

	
	
	- funkcja InfoLITHIUM:  wbudowany mikroprocesor komunikuje się z aparatem i dokładnie informuje o pozostałym czasie pracy w minutach
	

	
	
	- wymiary (szer. x  wys. x gr.): 38,2 x  20,5 x 55,6 mm
	

	
	
	- waga: max. 77 g
	

	
	
	- przeznaczenie: przeznaczony do kamer cyfrowych firmy Sony, np: DCR-VX2100, HDR-FX1, HDR-FX7, HVR-HD1000 
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


18. Zestaw 6 kart SDHC 8GB class 10 o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość zestawów

	1
	Zestaw 6 kart SDHC 8GB class 10


	- typ karty: Secure Digital High Capacity (SDHC)
	14

	
	
	- pojemność karty: min. 8GB
	

	
	
	- klasa transferu: min. class 10
	

	
	
	- szybkość zapisu: min 20 mb/s
	

	
	
	- szybkość odczytu: min. 20MB/s
	

	
	
	- temperatura pracy: co najmniej w granicach od -25C do 80C
	

	
	
	- przełącznik blokady zapisu i modyfikacji danych
	

	
	
	- ilość kart w zestawie: 6
	

	
	
	Gwarancja: min 60 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


19. Kamera cyfrowa + statyw + głowica do kamery o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Kamera cyfrowa
	- rejestrowanie obrazu filmowego Full HD w formacie AVCHD (1920 x 1080)
	1

	
	
	- nośnik: min. 8 GB pamięci wewnętrznej, obsługa kart pamięci SDHC (do min. 32GB)
	

	
	
	- matryca: CMOS 6,3 mm (1/4 cala), min. 3890 tys. pikseli, procesor DIGIC DV III, – lub równoważna
	

	
	
	- zoom optyczny: min. 15x
	

	
	
	- zoom cyfrowy: min. 300x
	

	
	
	- jasność optyki: co najmniej w zakresie f/1.8-3.2
	

	
	
	- długość ogniskowej: w zakresie nie gorszym niż: 4,1-61,5 mm; tryb kamery (w przeliczeniu na format 35 mm): 39,5–711 mm; tryb aparatu (w przeliczeniu na format 35 mm): 39.5-592.5 mm (tryb 4:3), średnica filtra 37 mm
	

	
	
	- autofocus AF z wykrywaniem twarzy, natychmiastowy AF/TV AF
	

	
	
	- ręczna regulacja ostrości
	

	
	
	- nastawy ekspozycji: czas otwarcia migawki w zakresie nie mniejszym niż 1/2-1/2000 s - z uwzględnieniem trybów tematycznych: 13 Auto, dual shot, priorytet przysłony, priorytet migawki, CINE, portrety, sport, noc, śnieg, plaża, zachód słońca, światło punktowe, sztuczne ognie.
	

	
	
	- wyświetlacz LCD:  min.  2,7 cala; panoramiczny (16:9), min. 211 tys. pikseli, regulacja ostrości 
	

	
	
	- stabilizator obrazu
	

	
	
	- funkcja robienia fotografii
	

	
	
	- format zapisu fotografii: JPG, zapis fotografii na karcie pamięci  lub w wewnętrznej pamięci), dostępne rozdzielczości: 2304 x 1296, 2100 x 1575, 1600 x 1200, 640 x 480 pikseli
	

	
	
	- lampa wbudowana:  lampa video i lampa błyskowa
	

	
	
	- dźwięk: Dolby Digital 2ch (AC-3 2ch), częstotliwość próbkowania 48 kHz, ręczna regulacja poziomu nagrywania
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- czas pracy: min. 1h 40m minut (normalna jasność LCD, tryb LP)
	

	
	
	- wymiary: max. 70 x 65 x 125 mm
	

	
	
	- waga: max 330 g
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe
	

	
	
	- interfejs USB 2.0
	

	
	
	- wejście mikrofonowe (stopka akcesoriów)
	

	
	
	- cyfrowe wyjście HDMI
	

	
	
	- analogowe kompozytowe wyjście AV
	

	
	
	- zasilacz sieciowy
	

	
	
	- akumulator
	

	
	
	- bezprzewodowy pilot
	

	
	
	- kabel USB
	

	
	
	- CD z oprogramowaniem
	

	
	
	- instrukcja obsługi
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Statyw
	- wysokość max.: w granicach 175 -180 cm 
	1

	
	
	- wysokość maksymalna ze złożoną kolumną: w granicach 140 - 145 cm
	

	
	
	- wysokość minimalna: max. 10 cm
	

	
	
	- długość po złożeniu: w granicach 62 - 66 cm
	

	
	
	- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 7 kg
	

	
	
	- waga max: 2,5 kg
	

	
	
	- materiał: aluminium
	

	
	
	- przekrój nogi: okrągły
	

	
	
	- liczba sekcji na nogę: 3
	

	
	
	- regulowane wychylenie nóg:  min. 4 pozycje (23°, 45°, 65°, 88°)
	

	
	
	- rodzaj blokady nóg: szybka
	

	
	
	- zakończenie nóg: gumowe
	

	
	
	- typ kolumny: błyskawiczna
	

	
	
	- przekrój kolumny: trójścienny
	

	
	
	- ilość sekcji kolumny: 1
	

	
	
	- regulacja położenia kolumny centralnej pion/poziom
	

	
	
	- średnica kolumny: w granicach 27- 30 mm
	

	
	
	-  śruba mocowania: 3/8”
	

	
	
	- Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	3
	Głowica do kamery
	- typ głowicy: dwukierunkowa
	1

	
	
	- zakres pochyłów: nie mniejszy niż w granicach od +90° do -75°
	

	
	
	- ruch pochyłów: co 1 stopień plus płynnie regulowany
	

	
	
	- blokada pochyłów:  niezależna
	

	
	
	- obrót panoramiczny: 360°
	

	
	
	- ruch panoramiczny: co 1 stopień plus płynnie regulowany
	

	
	
	- blokada panoramy: niezależna
	

	
	
	- podstawa głowicy: płaska, otwór z gwintem 3/8"do mocowania na półkuli 75 mm lub wprost na statywie
	

	
	
	- poziomnica bąbelkowa
	

	
	
	- ramię do poruszania głowicą: min. 1
	

	
	
	- dodatkowe ramię:  opcjonalnie
	

	
	
	- płytka szybkiego mocowania: przesuwna, wyposażona w śruby 1/4" i 3/8"
	

	
	
	- długość ślizgu płytki: 58 mm
	

	
	
	- mocowanie statywu - 3/8 cala
	

	
	
	- temperatura pracy: -10° C / +60° C
	

	
	
	- waga: max. 1,7 kg
	

	
	
	- maksymalne obciążenie: nie mniej niż 6 kg
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


20. Kamera cyfrowa + pokrowiec + torba + słuchawki + statyw ramieniowy + oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Kamera cyfrowa + pokrowiec + torba + słuchawki

	Cechy charakterystyczne kamery:
	1

	
	
	- zaawansowany obiektyw  z zoomem optycznym min. 20x,  zoptymalizowany pod kątem zapewnienia najwyższej jakości obrazu
	

	
	
	- optyczny stabilizator obrazu z „aktywnym” trybem zapewniający min. 10-krotnie skuteczniejszą kompensację drgań: stabilny obraz nawet przy filmowaniu w marszu
	

	
	
	- duży zakres ogniskowej, szeroki kąt od 29.5mm do 590mm
	

	
	
	- 3 przetwornikowy system typu Exmor CMOS z technologią ClearVid
	

	
	
	- minimalna iluminacja 1,5 luxa
	

	
	
	- automatyczny zapis danych geolokalizacyjnych przez GPS oraz mapa z indeksem miejsc: możliwość sprawdzenia, skąd pochodzi dane ujęcie
	

	
	
	- możliwość zapisu hybrydowego
	

	
	
	- zapis na kartach pamięci, dwa sloty pod karty pamięci
	

	
	
	- opcjonalny moduł zapisu na pamięcią Flash (128GB), równoczesny zapis na module oraz karcie pamięci (co najmniej do 11 godz. zapisu)
	

	
	
	- format nagrywania sygnału HD Video: MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD)
	

	
	
	- format nagrywania sygnału SD Video: MPEG-2 PS
	

	
	
	- format nagrywania sygnału HD Audio: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz
	

	
	
	- format nagrywania sygnału SD Audio: Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz
	

	
	
	- tryby nagrywania: AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/50i, AVCHD HQ (9Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD LP (5Mbps) 1440x1080/50i, AVCHD FX (24Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FH (17Mbps) 1920x1080/25p, AVCHD FX (24Mbps) 1280x720/50p, AVCHD FH (17Mbps) 1280x720/50p, MPEG SD HQ (9Mbps) 720x576/50i, MPEG SD HQ (9Mbps) 720x576/50i (25p Scan)
	

	
	
	- czas nagrywania: min. 170 min (2h 50m) na 32GB karcie pamięci  w trybie nagrywania FX (24Mbps) Linear PCM 2ch recording (najwyższa opcja)
	

	
	
	- łatwy w użyciu, panoramiczny ekran dotykowy LCD min. 3,2" o fotograficznej jakości
	

	
	
	- kolorowy, panoramiczny wizjer min. 0,45" (126 tys. punktów)
	

	
	
	- złącza HDMI, złącze komponentowe do wyświetlania filmów HD na telewizorze HD ready
	

	
	
	Wymiary i waga:
	

	
	
	- waga max: 2,2 kg
	

	
	
	- wymiary max.: 175 x 190 x 345 mm
	

	
	
	Złącza zewnętrzne:
	

	
	
	- wejście Audio XLR 3-pin (female) (x 2), line/mic/mic +48 V
	

	
	
	- wyjście Composite RCA Type
	

	
	
	- wyjście Audio RCA type (CH-1,CH-2)
	

	
	
	- wyjście Component RCA Type poprzez A/V multi connector
	

	
	
	- wyjście SDI BNC, HD-SDI/SD-SDI
	

	
	
	- wyjście USB Mini-B
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe Stereo mini jack
	

	
	
	- wejście zasilania
	

	
	
	- wyjście HDMI
	

	
	
	Wymagane wyposażenie:
	

	
	
	- akumulator o pojemności min. 2200mAh
	

	
	
	- ładowarka
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- kabel Video
	

	
	
	- kabel USB
	

	
	
	- kabel komponentowy
	

	
	
	- osłona przeciwsłoneczna
	

	
	
	- zewnętrzny mikrofon
	

	
	
	- muszla oczna
	


	
	
	- oprogramowanie
	

	
	
	- instrukcja w języku polskim
	

	
	
	- pokrowiec przeciwdeszczowy na kamerę
	

	
	
	- słuchawki ALLen Health XD – 40 – lub równoważne
	

	
	
	- torba na kamerę: Porta Brace CO-OB – lub równoważna
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Statyw ramieniowy do kamery
	Statyw ramieniowy zaprojektowany do pracy z większością kamer systemów mDV, HDV,8mm, VHS-C itp. o maksymalnym ciężarze do 2 kg.
	1

	
	
	Dzięki użyciu amortyzatora teleskopowego urządzenie idealnie stabilizuje kamerę w pozycji pionowej i poziomej oraz skutecznie eliminuje wszystkie niepożądane drgania.
	

	
	
	Używanie statywu minimalizuje zmęczenie ręki i kręgosłupa operatora, a zastosowane regulacje dopasują urządzenie do każdej sylwetki.
	

	
	
	Statyw powinien być wyposażony jest w automatycznie blokujące szybkozłącze pozwalające na błyskawiczne wypięcie kamery z gniazda i zainstalowanie urządzenia w statywie typu tripod.
	

	
	
	Statyw powinien być wykonany z estetycznych, najwyższej jakości tworzyw sztucznych oraz lekkich stopów aluminium.
	

	
	
	Całość powinna zapewniać wysoką wytrzymałość, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej wagi.
	

	
	
	Oparcie powinno być pokryte gładkim materiałem gąbczastym, ułatwiającym przyczepność do ubrania osoby obsługującej.
	

	
	
	W komplecie powinien znajdować  się pokrowiec służący do przechowywania i transportu statywu.
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	3
	Oprogramowanie
	Pinnacle Studio HD 15 Ultimate Collec tion PL
	1


21. Kamera cyfrowa + oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Kamera cyfrowa
	Cechy charakterystyczne kamery:
	2

	
	
	- rejestrowanie obrazu filmowego Full HD w formacie AVCHD (1920 x 1080)
	

	
	
	- nośnik: podwójna pamięć flash (64 GB pamięci wewnętrznej i 2x gniazdo kart SDHC) z funkcją nagrywania z przełączaniem (z pamięci wewnętrznej na kartę lub między kartami)
	

	
	
	- matryca: CMOS 1/2,6 cala, min. 6000 tys. pikseli, procesor DIGIC DV III, – lub równoważny
	

	
	
	- zoom optyczny: min. 10x
	

	
	
	- zoom cyfrowy: min. 200x
	

	
	
	- cyfrowy telekonwerter: min. 1.7x
	

	
	
	- jasność optyki: co najmniej w zakresie f/1.8-3.0
	

	
	
	- długość ogniskowej: w zakresie nie gorszym niż: 6,4-64 mm; tryb kamery (w przeliczeniu na format 35 mm): 43,5–435 mm; tryb aparatu (w przeliczeniu na format 35 mm): 39.9-399.9 mm (tryb 4:3), średnica filtra 58 mm
	

	
	
	- autofocus: AF z wykrywaniem twarzy, natychmiastowy AF/TV AF
	

	
	
	- ręczna regulacja ostrości
	

	
	
	- nastawy ekspozycji: czas otwarcia migawki w zakresie nie mniejszym niż 1/2-1/2000 s - z uwzględnieniem trybów tematycznych: 14 Auto, P, Av, Tv, CINE, Portrety, Sport, Śnieg, Plaża, Zachód słońca, Noc, Słabe oświetlenie, Światło punktowe, Sztuczne ognie .
	

	
	
	- wyświetlacz LCD: min.  3,5 cala; panoramiczny (16:9), min. 922 tys. pikseli, regulacja jasności, podświetlenia
	

	
	
	- stabilizator obrazu:  dynamiczny optyczny stabilizator obrazu
	

	
	
	- funkcja robienia fotografii
	

	
	
	- format zapisu fotografii: JPG, zapis fotografii na karcie pamięci lub w wewnętrznej pamięci), dostępne rozdzielczości: 3264 x 2456, 3264 x 1840, 1920 x 1440, 1920 x 1080, 640 x 480 pikseli
	

	
	
	- lampa wbudowana: lampa video i lampa błyskowa
	

	
	
	- dźwięk: Dolby Digital 2 kanały (AC-3 2 kanały); 5,1-kanałowy dźwięk przestrzenny (przy użyciu opcjonalnego mikrofonu)
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- czas pracy: min. 1h 40m minut (normalna jasność LCD, tryb LP)
	

	
	
	Wymiary i waga:
	

	
	
	- wymiary: max. 75 x 75 x 150 mm
	

	
	
	- waga: max 480 g
	

	
	
	Złącza zewnętrzne:
	

	
	
	- wyjście słuchawkowe
	

	
	
	- wejście mikrofonowe
	

	
	
	- interfejs USB 2.0
	

	
	
	- stopka akcesoriów
	

	
	
	- cyfrowe wyjście HDMI
	

	
	
	Wymagane wyposażenie:
	

	
	
	- ładowarka
	

	
	
	- akumulator
	

	
	
	- bezprzewodowy pilot
	

	
	
	- kabel USB
	

	
	
	- CD z oprogramowaniem
	

	
	
	- instrukcja obsługi
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Oprogramowanie
	Pinnacle Studio HD 15 Ultimate Collec tion PL
	2


22. Komputer stacjonarny z profesjonalnymi monitorami o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Komputer stacjonarny
	Procesor: 
	1

	
	
	- minimum czterordzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 8516 pkt.
	

	
	
	Płyta główna: 
	

	
	
	- wyposażona w gniazdo odpowiednie do zaproponowanego procesora
	

	
	
	- liczba gniazd DDR III: min. 4
	

	
	
	- częstotliwość szyny pamięci (minimum): 1800 MHz, 1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
	

	
	
	- maksymalna wielkość obsługiwanej pamięci: min. 32 GB
	

	
	
	- zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s
	

	
	
	- gniazda rozszerzeń: min. 1 x PCI, min. 3 x PCIe 2.0 x1, min. 2 x PCIe 2.0 x16
	

	
	
	- interfejsy na tylnym panelu: min. 1 x eSATA 3Gb/s, min. 1 x IEEE 1394a, min. 1 x LAN(RJ45), min. 2 x USB 3.0, min. 8 x USB 2.0
	

	
	
	- złącza dostępne na płycie: min. 1 złącze portu COM, min. 1 x USB 3.0, min. 3 x USB 2.0, min. 1 x IEEE 1394a, min. 4 x złącze SATA 6Gb/s, min. 4 x złącze SATA 3Gb/s
	

	
	
	Pamięć RAM: 
	

	
	
	- min. 8GB, 2 x 4GB 1600MHz DDR3 Non-ECC CL9 DIMM, XMP Certified, radiator
	

	
	
	Karta graficzna: ,
	

	
	
	- min. 1024 MB (256bit) GDDR5 pamięci wbudowanej
	

	
	
	- złącza Dual link DVI-I*2, mini HDMI z HDCP
	

	
	
	- typ złącza magistrali:  PCI-E 16x
	

	
	
	- częstotliwość taktowania rdzenia min. 715 MHz
	

	
	
	- taktowanie shaderów min. 1430 MHz
	

	
	
	- taktowanie pamięci min. 3600 MHz
	

	
	
	- osiągająca w teście 3DMark Vantage (GPU) Performance min. 13100 pkt
	

	
	
	Dysk twardy wewnętrzny nr 1:
	

	
	
	- 3,5” , min. 500GB, SATA/300, 7200RPM, 16MB cache, NCQ
	

	
	
	- średni czas dostępu: max. 9 ms
	

	
	
	- osiągający w programie HD Tune Pro 3: średnią prędkość odczytu – min. 116 MB/s, średnią prędkość zapisu – min. 116 MB/s
	

	
	
	Dysk twardy wewnętrzny nr 2:
	

	
	
	- 3,5” , min. 1TB, SATA/300, 7200RPM, 32MB cache, NCQ

- średni czas dostępu: max. 9 ms
	

	
	
	- osiągający w programie HD Tune Pro 3: średnią prędkość odczytu – min. 117 MB/s, średnią prędkość zapisu – min. 113 MB/s
	

	
	
	Czytnik kart:
	

	
	
	- czytnik kart flash wewnętrzny 3.5'' nie mniej niż 24w1
	

	
	
	Nagrywarka Blu-ray:
	

	
	
	- nagrywarka Blu-ray z interfejsem Serial ATA, z technologią Lightscribe, wielkość bufora min. 8 MB
	

	
	
	- czas dostępu: nośniki BD nie gorzej niż 280 ms, nośniki DVD nie gorzej niż 170 ms, nośniki CD nie gorzej niż 140 ms
	

	
	
	- dołączone oprogramowanie do odtwarzania i nagrywania płyt CD/DVD/Blu-Ray
	

	
	
	Obudowa:
	

	
	
	- obudowa Midi Tower ATX
	

	
	
	- złącza na przednim panelu: min. 3x USB 2.0, min. 1x 1394 FireWire, min. 1 x Mic-in, min. 1 x Line-out
	

	
	
	- wymiary max.: 545 x 210 x 460 mm
	

	
	
	Zasilacz ATX:
	

	
	
	- moc znamionowa min. 650W, zasilanie ATX12V Version 2.3, PFC aktywne
	

	
	
	- poziom hałasu przy 100% obciążeniu nie więcej niż 16,8 dB(A)
	

	
	
	- zabezpieczenia:
	

	
	
	- OCP zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
	

	
	
	- OTP zabezpieczenie temperaturowe
	

	
	
	- OPP zabezpieczenie przeciążeniowe
	

	
	
	- OVP zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe
	

	
	
	- UVP zabezpieczenie niedomiarowo-napięciowe
	

	
	
	- SCP zabezpieczenie zwarciowe Certyfikat 80PLUS GOLD
	

	
	
	- efektywność przy obciążeniu 50% nie gorzej niż 92%
	

	
	
	- system kabli / wtyczek: modularny system kabli, ATX-Mainboard (20+4 pin) – 1 szt., P8 (4+4 pin) (CPU) – 1 szt., PCI-E 6 pin (GPU) - 2 szt., PCI-E 6+2 pin (GPU) – 2 szt., IDE 4-pin (HDD, Drives) – min. 6 szt., SATA 5-pin(HDD, Drives) – min. 9 szt.
	

	
	
	Dodatkowe wentylatory do obudowy:
	

	
	
	- wentylator 120 x 120 x 25 mm, max. głośność 18,8 dB, żywotność do 300.000 godzin, bezśrubkowy i antywibracyjny system montażu – 1 szt., 
	

	
	
	- wentylator 92x92x25 mm, max. głośność 16 dB żywotność do 300.000 godzin, bezśrubkowy i antywibracyjny system montażu – 2 szt.
	

	
	
	Mysz: 
	

	
	
	- mysz przewodowa, dla prawo- i lewo ręcznych, długość kabla min. 1,8 m, Technologia BlueTrack, ilość klawiszy min. 5, nawigacja w 4 kierunkach
	

	
	
	Klawiatura:
	

	
	
	- klawiatura ergonomiczna, USB, suwak Zoom Slider, klawisze ulubione, klawisze multimedialne, rozszerzone klawisze funkcyjne programowalne klawisze dostępu, ergonomiczny, profilowany kształt, zintegrowana, uniesiona podpórka na nadgarstki.
	

	
	
	System operacyjny: 
	

	
	
	- MS Windows 7 64 bit Professional PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym), zainstalowany na wewnętrznym dysku twardym nr 1
	

	
	
	Listwa zasilająca:
	

	
	
	- liczba gniazd wyjściowych min. 5 szt.
	

	
	
	- długość przewodu zasilającego – minimum 1.82 m
	

	
	
	- znamionowa energia przepięcia: nie mniej niż 950 J
	

	
	
	- tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych i radiowych (100 kHz do 10 MHz): nie mniej niż 28 dB
	

	
	
	- prąd szczytowy w układzie normalnym : nie mniej niż 12000 A
	

	
	
	- prąd szczytowy w układzie równoległym : nie mniej niż 12000 A
	

	
	
	Gwarancja: min 36 miesięcy. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Monitor LCD 23”
	- wielkość ekranu min. 23 cale
	2

	
	
	- rodzaj panelu IPS
	

	
	
	- współczynnik proporcji 16:9
	

	
	
	- rozdzielczość nominalna nie gorsza niż 1920x1080
	

	
	
	- jasność min. 250 cd/m2
	

	
	
	- kontrast min. 5000000:1
	

	
	
	- czas reakcji matrycy nie więcej niż 6 ms
	

	
	
	- kąt oglądania w pionie/poziomie nie gorszy niż 178/178
	

	
	
	- liczba wyświetlanych kolorów min. 16.7 M
	

	
	
	- gama kolorów nie gorsza niż 72%
	

	
	
	- złącza: 15-stykowe D-Sub, DVI-D, HDMI,
	

	
	
	- dołączone kable: przewód zasilający, D-Sub, DVI-D
	

	
	
	Gwarancja: min 36 miesięcy. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


Część 2 – Sprzęt komputerowy

1. Czytnik e-book o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Czytnik e-book


	- Przekątna ekranu: min. 6''
	11

	
	
	- Technologia ekranu: E Ink Vizplex EPD – lub równoważna
	

	
	
	- Rozdzielczość ekranu: min. 600x800 pikseli
	

	
	
	- Ilość kolorów: min. 8 odcieni szarości
	

	
	
	- Eran dotykowy z możliwością swobodnego pisania po całej powierzchni
	

	
	
	- Procesor: min 533 MHz
	

	
	
	- Pamięć RAM: min. 128 MB
	

	
	
	- Wbudowana pamięć flash: min. 512 MB
	

	
	
	- Wbudowany moduł WiFi:  obsługa sieci bezprzewodowych Wi-Fi w standardach szyfrowania: WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK lub bez szyfrowania
	

	
	
	- Bateria: Li-Polymer, o pojemności min. 1600 mAh
	

	
	
	- Porty zewnętrzne: USB 2.0, 3,5 mm wyjście słuchawkowe stereo, port kart pamięci SD/MMC z obsługą SDIO oraz SDHC
	

	
	
	- Obudowa: trwała, wykonana z poliwęglanowych i aluminiowych elementów
	

	
	
	- przeglądarki obsługujące formaty: PDF, DjVu, TXT, HTML, MOBIPOCKET, PRC, EPUB, CHM, PDB, RTF, FB2, JPG, GIF, BMP, TIFF
	

	
	
	- interfejs użytkownika w wielu językach w tym polskim,
	

	
	
	- przeglądarka internetowa z obsługą szyfrowanych połączeń,
	

	
	
	- możliwość pobierania i aktywacji publikacji zabezpieczonych Adobe DRM bezpośrednio na e-czytniku,
	

	
	
	- możliwość dowolnej manipulacji wielkością i krojem czcionki książki,
	

	
	
	- przybliżanie/oddalanie,
	

	
	
	- tworzenie dowolnej ilości zakładek w książkach,
	

	
	
	- interaktywny spis treści (możliwość szybkiego przeskakiwania do konkretnych rozdziałów),
	

	
	
	- wyszukiwanie słów kluczowych w księgozbiorze,
	

	
	
	- kilka opcji prezentacji katalogu książek (lista tytułów, okładek, lista szczegółowa)
	

	
	
	- możliwość tworzenia dowolnych (również „odręcznych” adnotacji w treści),
	

	
	
	- odręczne notatki, w tym osobna aplikacja notatnika umożliwająca export notatek do grafiki i przesłanie na inne urządzenie/komputer,
	

	
	
	- możliwość wyboru szablonu graficznego przy pisaniu notatek (papeterie),
	

	
	
	- zegar - ikonka obok wskaźnika stanu naładowania baterii,
	

	
	
	- kabel USB 
	

	
	
	- pokrowiec
	

	
	
	- ładowarka
	

	
	
	- instrukcja w języku polskim
	

	
	
	Gwarancja: min 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


2. Drukarka laserowa kolorowa o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Drukarka
	- laserowy druk kolorowy
	7

	
	
	- szybkość procesora: min. 400 MHz
	

	
	
	- zainstalowana pamięć: min. 256 MB
	

	
	
	- maksymalnie obsługiwana pamięć: min. 1280 MB
	

	
	
	- automatyczny druk dwustronny (duplex)
	

	
	
	- rozdzielczość wydruku mono: min. 600x600 dpi
	

	
	
	- rozdzielczość wydruku kolor: min. 600x600 dpi
	

	
	
	- min. prędkość wydruku mono: 30 str/min
	

	
	
	- min. prędkość wydruku kolor: 25 str/min
	

	
	
	- wydajność startowego zasobnika z tonerem czarnym: min. 3000 str. A4 przy 5% pokryciu
	

	
	
	- wydajność startowego zasobnika z tonerem kolorowym: min. 2200 str. A4 przy 5% pokryciu
	

	
	
	- wydajność standardowa zasobnika z tonerem czarnym: min. 7000 str. A4 przy 5% pokryciu
	

	
	
	- wydajność standardowa zasobnika z tonerem kolorowym: min. 5900 str. A4 przy 5% pokryciu
	

	
	
	- podajnik standardowy (pojemność): min. 400 Ark
	

	
	
	- odbiornik wydruków (pojemność): min. 300 Ark
	

	
	
	- gramatura dla podajnika standardowego: co najmniej do 90g/m2
	

	
	
	- maksymalna gramatura papieru: co najmniej do 220 g/m2
	

	
	
	- normatywny cykl pracy: min. 70000 str./m-c
	

	
	
	- poziom hałasu: max. 63 dB
	

	
	
	- wymiary max. (wys. x szer. x gł.): 500 x 420 x 500 mm
	

	
	
	- waga: max 32 kg
	

	
	
	Obsługiwane nośniki: papier A4
	

	
	
	Obsługiwane systemy operacyjne:  Microsoft Windows XP, Vista, 7 (32 i 64-bit)
	

	
	
	- USB 2.0 Hi-Speed,
	

	
	
	- Ethernet 10/100 Base-T 
	

	
	
	- Możliwość druku w sieci
	

	
	
	W zestawie: komplet tonerów, kabel drukarkowy USB 2.0 min. 3m, kabel UTP min. 3m
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące on site Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


3. Dysk przenośny USB/FireWire o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Dysk przenośny USB/ Firewire


	- pojemność: min. 1TB
	3

	
	
	- format szerokości: max. 3,5”
	

	
	
	- typ dysku: zewnętrzny
	

	
	
	- pamięć podręczna dysku (cache): min. 16MB
	

	
	
	- prędkość obrotowa dysku: min. 7200 obr/min
	

	
	
	- średnia szybkość transferu: min. 800MB/s
	

	
	
	- max. wymiary 50 x 165 x 135 mm
	

	
	
	- masa dysku: max. 1.2 kg
	

	
	
	- interfejs: USB 2.0 / FireWire800, FireWire400
	

	
	
	- źródło zasilania: zewnętrzny zasilacz
	

	
	
	- wymagane wyposażenie: kabel USB, kabel Firewire 800, kabel Firewire 400, zasilacz
	

	
	
	- obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista/7
	

	
	
	- Gwarancja: min 36 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


4. Ekran projekcyjny elektryczny + montaż o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Elektryczny ekran projekcyjny + montaż
	- Typ ekranu – elektryczny z możliwością mocowania na ścianie jak i na suficie do prezentacji stacjonarnych.
	10

	
	
	- Technologia Plug’n’Play – ekran gotowy do pracy bezpośrednio po podłączeniu do prądu
	

	
	
	- Projekcja przednia
	

	
	
	- Sterowanie ścienne oraz bezprzewodowe (pilot i odbiornik/nadajnik w zestawie)
	

	
	
	- Kaseta ekranu (kolor biały)
	

	
	
	- Ramka oraz górny top 50cm (kolor czarny)
	

	
	
	- Format 16:9 lub 16:10
	

	
	
	- Powierzchnia projekcyjna biała, gładka min. 3 warstwowa do projekcji standardowych jak również HD- materiał MattWhiteHD
	

	
	
	- Współczynnik odbicia Gain = min. 1,0
	

	
	
	- Kąt widzenia min. 150°
	

	
	
	- Tył powierzchni projekcyjnej w kolorze czarnym
	

	
	
	- Szerokość powierzchni projekcyjnej min: 2200 mm
	

	
	
	- Gwarancja min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


5. Pamięć USB 8GB o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Pamięć USB 8GB


	- pojemność: min. 8GB
	100

	
	
	- szybkość zapisu: min. 15MB/s
	

	
	
	- szybkość odczytu: min. 50MB/s
	

	
	
	- max. wymiary 75 x 25 x 12 mm
	

	
	
	- interfejs: USB 3.0 (zgodność ze standardami USB 2.0 i USB 1.1)
	

	
	
	- źródło zasilania: magistrala USB (nie trzeba stosować baterii)
	

	
	
	- obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows XP/Vista/7 +, Mac OS10.5 +, Linux Kernel 2.6 +
	

	
	
	Gwarancja: min 36 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


6. Rzutnik multimedialny + 2 zapasowe lampy + uchwyt sufitowy +montaż o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Rzutnik multimedialny + 2 zapasowe lampy
	- Typ projektora – LCD
	12 rzutników + 24 lampy

	
	
	- Rozdzielczość podstawowa: min. 1024 x 768 pikseli
	

	
	
	- Rozdzielczość wideo: 480i,480p,575i,575p,720p,1080i
	

	
	
	- Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 4:3
	

	
	
	- Dołączony obiektyw
	

	
	
	- Współczynnik powiększenia:  min. 1.7 : 1
	

	
	
	- Wielkość obrazu: 0.635 - 7.62 m
	

	
	
	- Korekcja efektu trapezowego
	

	
	
	- Jasność (tryb normalny):: min. 2600 ANSI lumenów
	

	
	
	- Kontrast (tryb normalny): min. 2000:1
	

	
	
	- Moc lampy: min. 180W
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb normalny): min. 5000 h
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): min. 6000 h
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb normalny): max. 34 dB
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb ekonomiczny): max. 27dB
	

	
	
	- Pilot w zestawie
	

	
	
	- Auto-strojenie
	

	
	
	- Automatyczna regulacja trapezu
	

	
	
	- Dostosowanie obrazu do koloru ściany
	

	
	
	- Kod PIN
	

	
	
	- Logo użytkownika
	

	
	
	- Menu w j. polskim
	

	
	
	- Natychmiastowe wyłączanie
	

	
	
	- Prezentacja z dysku "pen drive"
	

	
	
	- Projekcja odwrócona,  Projekcja sufitowa,  Projekcja tylna 
	

	
	
	- Stop-Klatka
	

	
	
	- Szybkie uruchamianie
	

	
	
	- Zarządzanie przez sieć Ethernet
	

	
	
	- 1 x wejście RCA (video)
	

	
	
	- 1 x HDMI
	

	
	
	- 1 x wejście S-Video
	

	
	
	- 1 x wejście audio (RCA Chinch x2)
	

	
	
	- 1 x wyjście D-sub 15-pin
	

	
	
	- 2 x wejście D-sub 15-pin
	

	
	
	- 2 x wejście stereo mini-jack
	

	
	
	- 1 x wyjście stereo mini-jack
	

	
	
	- 2 x USB
	

	
	
	- 1 x LAN (RJ45)
	

	
	
	- kabel zasilający
	

	
	
	- kabel D-Sub 15-pin
	

	
	
	- pilot + baterie do pilota
	

	
	
	- pokrowiec
	

	
	
	- zapasowa lampa do projektora: 2 sztuki
	

	
	
	- wymiary:  max. 340 x 100 x 260 mm
	

	
	
	- waga: max. 3 kg 
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące na urządzenie, min. 6 m-cy na lampę. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Uchwyt sufitowy do rzutnika/projektora + montaż


	- kolumna uchwytu wykonana z aluminium
	12

	
	
	- prowadzenie kabli do projektora wewnątrz kolumny uchwytu
	

	
	
	- kolumna o regulowanej długości -  pomiędzy 340-540 mm
	

	
	
	- uniwersalny system montażu projektora z czterema ramionami mocującymi
	

	
	
	- trójwymiarowa regulacja pochylenia
	

	
	
	- maksymalne obciążenie – co najmniej do 12 kg
	

	
	
	- pokrywa maskująca mocowanie sufitowe
	

	
	
	- kąt obrotu projektora: 360 stopni
	

	
	
	- kąt nachylenia projektora: co najmniej do 20 stopni.
	

	
	
	Gwarancja: min 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


7. Rzutnik multimedialny Full HD + uchwyt sufitowy + montaż o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Rzutnik multimedialny Full HD 
	- Typ projektora – DLP
	1

	
	
	- Rozdzielczość podstawowa: min. 1920 x 1080 (HD1080) pikseli
	

	
	
	- Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16,7 mln.
	

	
	
	- Rozdzielczość wideo: 1080p, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p
	

	
	
	- Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 16:9
	

	
	
	- Dołączony obiektyw
	

	
	
	- Ogniskowa obiektywu: 22,5-47,2 mm
	

	
	
	- Przesłona: 2-3,17
	

	
	
	- Zoom (optyczny): manualny
	

	
	
	- Odległości projekcji: 0,87-9,03 m
	

	
	
	- Wielkość obrazu: 0.76-7.62 m
	

	
	
	- Współczynnik powiększenia: min. 2.1 : 1
	

	
	
	- Korekcja efektu trapezowego: automatyczna
	

	
	
	- Jasność (tryb normalny):: min. 1600 ANSI lumenów
	

	
	
	- Kontrast (tryb normalny): min. 200000:1
	

	
	
	- Moc lampy: min. 200W
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb normalny): min. 4000 h
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb normalny): max. 22 dB
	

	
	
	- Pilot w zestawie
	

	
	
	- Funkcje regulacji obrazu
	

	
	
	- Redukcja szumów obrazowych
	

	
	
	- Regulacja ostrości
	

	
	
	- Bezpośrednie włączanie
	

	
	
	- 1 x RCA
	

	
	
	- 1 x Mini DIN (PC control)
	

	
	
	- 3 x RCA
	

	
	
	- 1 x D-sub 15-pin
	

	
	
	- 2 x HDMI
	

	
	
	- 1 x RS232
	

	
	
	- kabel zasilający
	

	
	
	- instrukcja
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- baterie do pilota
	

	
	
	- osłona na obiektyw
	

	
	
	- kabel HDMI
	

	
	
	- Szerokość max. 450 mm
	

	
	
	- Głębokość max. 360 mm
	

	
	
	- Wysokość max. 140 mm
	

	
	
	- Waga: max. 7,5 kg 
	

	
	
	Gwarancja: min. 36 miesiące na urządzenie, min. 36 m-ce na lampę. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Uchwyt sufitowy do rzutnika/projektora

+ montaż
	- kolumna uchwytu wykonana z aluminium
	1

	
	
	- prowadzenie kabli do projektora wewnątrz kolumny uchwytu
	

	
	
	- kolumna o regulowanej długości -  pomiędzy 340-540 mm
	

	
	
	- uniwersalny system montażu projektora z czterema ramionami mocującymi
	

	
	
	- trójwymiarowa regulacja pochylenia
	

	
	
	- maksymalne obciążenie – co najmniej do 12 kg
	

	
	
	- pokrywa maskująca mocowanie sufitowe
	

	
	
	- kąt obrotu projektora: 360 stopni
	

	
	
	- kąt nachylenia projektora: co najmniej do 20 stopni.
	

	
	
	Gwarancja: min 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


8. Rzutnik multimedialny + uchwyt sufitowy + montaż o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Rzutnik multimedialny
	- Typ projektora – DLP
	1

	
	
	- Rozdzielczość podstawowa: min. 1920 x 1080 (HD1080) pikseli
	

	
	
	- Rozdzielczość wideo: 1080p, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p
	

	
	
	- Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 16:9
	

	
	
	- Dołączony obiektyw:
	

	
	
	- Ogniskowa obiektywu: 22,41-26,82mm
	

	
	
	- Przesłona: 2,55-2,87
	

	
	
	- Zoom (optyczny): manualny
	

	
	
	- Odległości projekcji: 1,5-10 m
	

	
	
	- Wielkość obrazu: 0.94-7.62 m
	

	
	
	- Współczynnik powiększenia (optyczny): min. 1.2 : 1
	

	
	
	- Korekcja efektu trapezowego:
	

	
	
	- Jasność (tryb normalny):: min. 2000 ANSI lumenów
	

	
	
	- Jasność (tryb ekonomiczny):: min. 1600 ANSI lumenów
	

	
	
	- Kontrast (tryb normalny): min. 50000:1
	

	
	
	- Moc lampy: min. 230W
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb normalny): min. 2500 h
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): min. 4000 h
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb normalny): max. 30 dB
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb ekonomiczny): max. 26 dB
	

	
	
	- Pilot w zestawie
	

	
	
	- Funkcje regulacji obrazu
	

	
	
	- Regulacja ostrości
	

	
	
	- Możliwość mocowania sufitowego
	

	
	
	- 1 x RCA (video)
	

	
	
	- 1 x Mini DIN (PC control)
	

	
	
	- 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
	

	
	
	- 3 x RCA
	

	
	
	- 1 x D-sub 15-pin
	

	
	
	- 2 x HDMI
	

	
	
	- 1 x USB typ B
	

	
	
	- 1 x stereo mini-jack
	

	
	
	- kabel zasilający
	

	
	
	- kabel D-Sub 15-pin
	

	
	
	- kabel HDMI
	

	
	
	- instrukcja
	

	
	
	
	

	
	
	- baterie do pilota
	

	
	
	- osłona na obiektyw
	

	
	
	- torba transportowa
	

	
	
	- Szerokość max. 300 mm
	

	
	
	- Głębokość max. 230 mm
	

	
	
	- Wysokość max. 100 mm
	

	
	
	- Waga: max. 3,5 kg 
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące na urządzenie, min. 12 m-ce na lampę. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Uchwyt sufitowy do rzutnika/projektora

+ montaż
	- kolumna uchwytu wykonana z aluminium
	1

	
	
	- prowadzenie kabli do projektora wewnątrz kolumny uchwytu
	

	
	
	- kolumna o regulowanej długości -  pomiędzy 340-540 mm
	

	
	
	- uniwersalny system montażu projektora z czterema ramionami mocującymi
	

	
	
	- trójwymiarowa regulacja pochylenia
	

	
	
	- maksymalne obciążenie – co najmniej do 12 kg
	

	
	
	- pokrywa maskująca mocowanie sufitowe
	

	
	
	- kąt obrotu projektora: 360 stopni
	

	
	
	- kąt nachylenia projektora: co najmniej do 20 stopni.
	

	
	
	Gwarancja: min 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


9. Rzutnik pisma o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Rzutnik pisma
	- Typ rzutnika -  stacjonarny
	1

	
	
	- Liczba soczewek: min. 3
	

	
	
	- Liczba lamp: min. 2 
	

	
	
	- Jasność: min. 4200 lumelów 
	

	
	
	- Żywotność lampy: min. 50 h
	

	
	
	- Pulpit roboczy: min 285x285mm
	

	
	
	- Wymiary obrazu: 1x1 – 3x3 m
	

	
	
	- Możliwość umieszczenia ramienia i głowicy wewnątrz obudowy
	

	
	
	- Schowek na kabel zasilający
	

	
	
	- Urządzenie wyprodukowano zgodnie ze standardem ISO9001
	

	
	
	- Znak bezpieczeństwa: B, CE
	

	
	
	- Masa rzutnika: max. 10 kg
	

	
	
	Gwarancja: min. 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


10. Skaner A4 FAU/TPU o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Skaner
	- Klasa skanera – A4
	2

	
	
	- Obszar zastosowań – biurowy z funkcją FAU/TPU
	

	
	
	- Typ skanera-  płaski 
	

	
	
	- Element światłoczuły – CCD z mikroobiektywem
	

	
	
	- Optyczna rozdzielczość skanowania – min. 6400 x 9600 dpi
	

	
	
	- Interpolowana rozdzielczość skanowania – min. 12800 dpi
	

	
	
	- Głębia koloru – min. 48 bit
	

	
	
	- Wymiar obszaru skanowania min 297 x 216 mm
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (600dpi tekst) – max. 23s
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (600dpi kolor) – max. 23s
	

	
	
	- Maksymalna gęstość optyczna: min. 3,2 D
	

	
	
	- Przystawka do skanowania slajdów
	

	
	
	- Zainstalowane opcje: ramka do klisz  średniego formatu, ramka do klisz 35mm x 12 klatek.
	

	
	
	- Dodatkowe funkcje: redukcja ziarna, usuwanie pyłów, przywracanie kolorów, zoptymalizowana automatyczna ekspozycja, maska ostrości z redukcją szumów, regulacja krzywej tonowej z histogramem
	

	
	
	- Złącza zewnętrzne:  USB 2.0
	

	
	
	- Wymagane oprogramowanie: Abby Finereader 6 Sprint – lub równoważne, Adobe Photoshop Elements 3.0 – lub równoważne
	

	
	
	- Obsługiwane systemy – Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	

	
	
	- Szerokość skanera max. 285 mm
	

	
	
	- Długość skanera max. 490 mm
	

	
	
	- Wysokość skanera max. 120 mm
	

	
	
	- Masa skanera max. 4 kg
	

	
	
	Wymagane wyposażenie: zasilacz, kabel USB, płyty CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi,  .
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


11. Skaner A4 do skanowania książek o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Skaner
	- Klasa skanera – A4
	20

	
	
	- Obszar zastosowań – biurowy do skanowania książek
	

	
	
	- Typ skanera-  płaski 
	

	
	
	- Element światłoczuły - CCD
	

	
	
	- Optyczna rozdzielczość skanowania – min. 1200 x 2400 dpi 
	

	
	
	- Głębia koloru – min. 48 bit 
	

	
	
	- Głębia szarości – min. 16 bit 
	

	
	
	- Wymiar obszaru skanowania min 297 x 216 mm
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (300dpi tekst) – max. 8s
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (300dpi kolor) – max. 10s
	

	
	
	- Złącze zewnętrzne:  USB 2.0
	

	
	
	- Przyciski szybkiego dostępu 
	

	
	
	- Wymagane oprogramowanie: FineReader 5.0 Sprint Plus PL – pełna polska wersja – lub równoważne, BookPilot do skanowania książek – lub równoważne
	

	
	
	- Obsługiwane systemy – Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	

	
	
	- Szerokość skanera max. 285 mm
	

	
	
	- Długość skanera max. 455 mm
	

	
	
	- Wysokość skanera max. 105 mm
	

	
	
	- Masa skanera max. 4 kg
	

	
	
	Wymagane wyposażenie: zasilacz, kabel USB, płyty CD z oprogramowaniem, polska instrukcja.
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


12. Skaner A4 FAU/TPU o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Skaner
	- Klasa skanera – A4
	1

	
	
	- Obszar zastosowań – biurowy z funkcją FAU/TPU
	

	
	
	- Typ skanera-  płaski 
	

	
	
	- Element światłoczuły – CCD z mikroobiektywem
	

	
	
	- Optyczna rozdzielczość skanowania – min. 6400 x 9600 dpi
	

	
	
	- Maksymalna rozdzielczość skanowania – min. 9600 x 9600 dpi
	

	
	
	- Głębia koloru – min. 48 bit 
	

	
	
	- Wymiar obszaru skanowania min 297 x 216 mm
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (300dpi tekst) – max. 11s
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (300dpi kolor) – max. 14s
	

	
	
	- Maksymalna gęstość optyczna: min. 4 D
	

	
	
	- Przystawka do skanowania slajdów
	

	
	
	- Zainstalowane opcje: ramka do klisz dużego i średniego formatu, ramka do klisz 35mm x 24 klatki, ramka do klisz 35mm x 12 klatek.
	

	
	
	- Dodatkowe funkcje: redukcja ziarna, usuwanie pyłów, przywracanie kolorów, zoptymalizowana automatyczna ekspozycja, maska ostrości z redukcją szumów, regulacja krzywej tonowej z histogramem
	

	
	
	- Złącza zewnętrzne:  USB 2.0, IEEE 1394
	

	
	
	- Wymagane oprogramowanie: Silver Fast SE 6 – lub równoważne, Adobe Photoshop Elements 3.0 – lub równoważne
	

	
	
	- Obsługiwane systemy – Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	

	
	
	- Szerokość skanera max. 310 mm
	

	
	
	- Długość skanera max. 505 mm
	

	
	
	- Wysokość skanera max. 155 mm
	

	
	
	- Masa skanera max. 7 kg
	

	
	
	Wymagane wyposażenie: zasilacz, kabel USB, płyty CD z oprogramowaniem, instrukcja obsługi,  .
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


13. Skaner rolkowy o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Skaner
	- Klasa skanera – A4
	5

	
	
	- Obszar zastosowań – biurowy
	

	
	
	- Typ skanera-  rolkowy
	

	
	
	- Element światłoczuły - CIS
	

	
	
	- Optyczna rozdzielczość skanowania – min. 600 x 600 dpi 
	

	
	
	- Głębia koloru – min. 48 bit dla koloru, min. 16 bit dla skali szarości 
	

	
	
	- Wymiar obszaru skanowania min 216 x 297 mm
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (200dpi tekst) – max. 20s
	

	
	
	- Prędkość skanowania A4 (200dpi kolor) – max. 20s
	

	
	
	- Złącze zewnętrzne USB
	

	
	
	- Zasilanie: przez złącze USB komputera
	

	
	
	- Wymagane oprogramowanie: ABBYY FineReader 9.0 Sprint Plus PL - pełna polska wersja oprogramowania do rozpoznawania tekstu - lub równoważne.
	

	
	
	- Obsługiwane systemy – Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	

	
	
	- Szerokość skanera max. 250 mm
	

	
	
	- Długość skanera max. 50 mm
	

	
	
	- Wysokość skanera max. 35 mm
	

	
	
	- Masa netto skanera max. 0,35 kg
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


14. Tablica suchościeralna magnetyczna o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Tablica suchościeralna magnetyczna


	- wymiary tablicy: min. 100 x 200 cm
	1

	
	
	- typ tablicy: suchościeralna, magnetyczna
	

	
	
	- rodzaj powierzchni:  suchościeralna, magnetyczna (ceramiczna), kolor: biały
	

	
	
	- sposób mocowania tablicy: możliwość zawieszania w pionie i poziomie
	

	
	
	- rama z profilu aluminiowego, plastikowe narożniki
	

	
	
	- pólka na markery (min. 30 cm długości)
	

	
	
	- elementy mocujące
	

	
	
	- czyścik SVS do tablicy: trwała i ergonomiczna obudowa, wymienne wkłady filcowe przyczepiane „na rzep”, duża powierzchnia ścierająca, wbudowany magnes – min. 1 sztuka
	

	
	
	- komplet 4 markerów do tablicy: kolory: zielony, niebieski, czerwony, czarny, końcówka okrągła, łatwa suchościeralność, atrament na bazie wodnej – min. 1 komplet
	

	
	
	- komplet magnesów: 40mm średnicy, w kolorze zielonym, żółtym, czerwonym i niebieskim, powierzchnia magnesu zabezpieczona lakierem, pakowane po 10 sztuk (mix kolorów) – min. 1 komplet
	

	
	
	- płyn czyszczący do tablic: min. 1 butelka, o pojemności min. 200ml z atomizerem
	

	
	
	Gwarancja: min. 60 miesięcy na powierzchnię tablicy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


15. Tablica interaktywna o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Tablica interaktywna


	- przekątna tablicy: min. 105 cali
	1

	
	
	- przekątna powierzchni roboczej: min. 96 cali
	

	
	
	- technologia tablicy: optyczna (IR)
	

	
	
	- rodzaj powierzchni: matowa, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy
	

	
	
	- obsługa tablicy: pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik
	

	
	
	- sposób mocowania tablicy: na ścianie, na podstawie jezdnej
	

	
	
	- format obrazu: 16:9
	

	
	
	- rozdzielczość rzeczywista: min. 4096 x 4096
	

	
	
	- dokładność odczytu: nie gorsza niż 3 mm
	

	
	
	- prędkość kursora: min. 120"/sekundę
	

	
	
	- czas reakcji: nie gorszy niż:  pierwsza kropka 25ms, ciągła kropka 8ms
	

	
	
	- komunikacja: USB
	

	
	
	- zasilanie: przez port USB
	

	
	
	- paski skrótów: po obu stronach tablicy
	

	
	
	- waga tablicy: max 33 kg
	

	
	
	- obsługiwane systemy operacyjne: Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit
	

	
	
	- wymagane wyposażenie: 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB min. 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi
	

	
	
	- inteligentna półka na pisaki (zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza),
	

	
	
	- funkcja rozpoznawania pisma odręcznego (m.in. w języku polskim),
	

	
	
	- rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy,
	

	
	
	- autozapis (umożliwia automatyczne zapisywanie zmian w pliku co zadany interwał czasu),
	

	
	
	- wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe (do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego),
	

	
	
	- interaktywne narzędzia do geometrii: linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel
	

	
	
	- zarządzanie obiektami (m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych),
	

	
	
	- wypełnianie wybranych obiektów kolorem lub obrazem
	

	
	
	- definiowanie skrótów (do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego),
	

	
	
	- funkcja “chwytania” obrazu
	

	
	
	- „reflektor” - umożliwia pokazanie tylko fragmentu ekranu
	

	
	
	- „kurtyna” - umożliwia zakrycie fragmentu ekranu i przesuwanie kurtyny
	

	
	
	- regulacja stopnia przezroczystości obiektów
	

	
	
	- galeria klipartów (min. 100MB) - możliwość stworzenia własnej biblioteki 
	

	
	
	Gwarancja: min. 36 miesięcy na elektronikę, min. 60 miesięcy na powierzchnię Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


16. Wskaźnik elektroniczny (laserowy) o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Wskaźnik elektroniczny (laserowy)
	- Moc: <1 mW
	10

	
	
	- produkt laserowy: klasa bezpieczeństwa II
	

	
	
	- zasięg lasera: do 200 m
	

	
	
	- zakres: 2.4GHz
	

	
	
	- długość fali: 630-680 nm (laser o kolorze czerwonym)
	

	
	
	- przyciski do sterowania prezentacją PowerPoint (następny/poprzedni slajd)
	

	
	
	- max. wymiary wskaźnika: 160x40x20mm
	

	
	
	- max. waga bez baterii: 0.035 kg
	

	
	
	- kompatybilność z systemami: Windows: XP/Vista/7
	

	
	
	- zasilanie: 3V (2 baterie typu R03)
	

	
	
	- Gwarancja: min. 24 miesiące. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


17. Rzutnik multimedialny + uchwyt sufitowy + montaż o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Rzutnik multimedialny
	- Typ projektora – DLP
	1

	
	
	- Rozdzielczość podstawowa: min. 1920 x 1080 (HD1080) pikseli
	

	
	
	- Rozdzielczość wideo: 1080p, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p
	

	
	
	- Rzeczywisty współczynnik proporcji obrazu: 16:9
	

	
	
	- Dołączony obiektyw
	

	
	
	- Ogniskowa obiektywu: 22,41-26,82mm
	

	
	
	- Przesłona: 2,55-2,87
	

	
	
	- Zoom (optyczny): manualny
	

	
	
	- Odległości projekcji: 1,5-10 m
	

	
	
	- Wielkość obrazu: 0.94-7.62 m
	

	
	
	- Współczynnik powiększenia (optyczny): min. 1.2 : 1
	

	
	
	- Korekcja efektu trapezowego
	

	
	
	- Jasność (tryb normalny):: min. 2000 ANSI lumenów
	

	
	
	- Jasność (tryb ekonomiczny):: min. 1600 ANSI lumenów
	

	
	
	- Kontrast (tryb normalny): min. 50000:1
	

	
	
	- Moc lampy: min. 230W
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb normalny): min. 2500 h
	

	
	
	- Żywotność lampy (tryb ekonomiczny): min. 4000 h
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb normalny): max. 30 dB
	

	
	
	- Poziom hałasu (tryb ekonomiczny): max. 26 dB
	

	
	
	- Pilot w zestawie
	

	
	
	- Funkcje regulacji obrazu
	

	
	
	- Regulacja ostrości
	

	
	
	- Możliwość mocowania sufitowego
	

	
	
	- 1 x RCA (video)
	

	
	
	- 1 x Mini DIN (PC control)
	

	
	
	- 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)
	

	
	
	- 3 x RCA
	

	
	
	- 1 x D-sub 15-pin
	

	
	
	- 2 x HDMI
	

	
	
	- 1 x USB typ B
	

	
	
	- 1 x stereo mini-jack
	

	
	
	- kabel zasilający
	

	
	
	- kabel D-Sub 15-pin
	

	
	
	- kabel HDMI
	

	
	
	- instrukcja
	

	
	
	- pilot
	

	
	
	- baterie do pilota
	

	
	
	- osłona na obiektyw
	

	
	
	- torba transportowa
	

	
	
	- Szerokość max. 300 mm
	

	
	
	- Głębokość max. 230 mm
	

	
	
	- Wysokość max. 100 mm
	

	
	
	- Waga: max. 3,5 kg 
	

	
	
	Gwarancja: min. 24 miesiące na urządzenie, min. 12 m-ce na lampę. Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	

	2
	Uchwyt sufitowy do rzutnika/projektora

+ montaż
	- kolumna uchwytu wykonana z aluminium
	1

	
	
	- prowadzenie kabli do projektora wewnątrz kolumny uchwytu
	

	
	
	- kolumna o regulowanej długości -  pomiędzy 340-540 mm
	

	
	
	- uniwersalny system montażu projektora z czterema ramionami mocującymi
	

	
	
	- trójwymiarowa regulacja pochylenia
	

	
	
	- maksymalne obciążenie – co najmniej do 12 kg
	

	
	
	- pokrywa maskująca mocowanie sufitowe
	

	
	
	- kąt obrotu projektora: 360 stopni
	

	
	
	- kąt nachylenia projektora: co najmniej do 20 stopni.
	

	
	
	Gwarancja: min 12 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


Część 3 – Sprzęt komputerowy dla studentów niepełnosprawnych

1. Monitor 24 calowy, panoramiczny o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Monitor LCD
	Matryca: aktywna, TFT TN
	8

	
	
	Technologia podświetlania: CCFL
	

	
	
	Wielkość ekranu: min. 24 cale
	

	
	
	Rozdzielczość nominalna: 1920x1200pikseli 
	

	
	
	Format: 16:10, 16:9
	

	
	
	Jasność: min. 400 cd/m² 
	

	
	
	Kontrast: min.1000:1 
	

	
	
	Złącza: D-Sub 15 pin, DVI-D
	

	
	
	Kąt widzenia w poziomie: min. 160 stopni 
	

	
	
	Kąt widzenia w pionie: min. 160 stopni
	

	
	
	Czas reakcji plamki: max. 5 ms 
	

	
	
	Głośniki w obudowie: 2 x min. 1W
	

	
	
	Wejście liniowe
	

	
	
	Zasilanie: 230 V 
	

	
	
	Normy jakościowe: TCO 2003 i ISO-13406-2
	

	
	
	Wbudowany hub USB
	

	
	
	Gwarancja: min. 3 lata od daty dostawy
	


2. Specjalistyczne klawiatury i urządzenia wskazujące o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Klawiatura specjalistyczna
	Klawiatury z powiększonymi klawiszami – dwie w wersji czarno- białej i jedna z klawiszami kolorowymi
	3

	
	
	Klawisze czterokrotnie większe niż w standardowej klawiaturze
	

	
	
	Czarne litery na białych lub kolorowych klawiszach
	

	
	
	Możliwość przełączenia klawiatury pomiędzy układem ABC lub QWERTY
	

	
	
	Złącze USB lub PS2
	

	
	
	Gwarancja: min. 2 lata od daty dostawy
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	2
	Klawiatura specjalistyczna
	Klawiatura o standardowym rozmiarze – wyposażona w nakładkę zapobiegającą wciśnięciu kilku klawiszy jednocześnie
	2

	
	
	Przeznaczoną dla osób z niedowładem kończyn górnych.
	

	
	
	Złącze USB lub PS2
	

	
	
	Gwarancja: min. 2 lata od daty dostawy
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	3
	Klawiatura specjalistyczna
	Dotykowa z wymiennymi nakładkami – programowalna planszowa klawiatura przeznaczoną dla osób z niedowładem kończyn górnych oraz słabo widzących.
	1

	
	
	Wyposażona w min. 6 wymiennych plansz przedstawiających różne układy klawiatury.
	

	
	
	Możliwość konfiguracji czasu naciskania klawisza i naciskania kombinacji klawiszy sekwencyjnie.
	

	
	
	Złącze USB, oraz min. dwa wejścia do podłączania dodatkowych przycisków
	

	
	
	Gwarancja: min. 2 lata od daty dostawy
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	4
	Urządzenie wskazujące
	Urządzenie wskazujące (trackball) – umożliwiające poruszanie kursora po ekranie monitora za pomocą powiększonej kuli i przycisków.
	2

	
	
	Kulka o średnicy min. 70 mm
	

	
	
	2 przyciski jak w tradycyjnej myszy
	

	
	
	Złącze USB.
	

	
	
	Gwarancja: min. 2 lata od daty dostawy
	


3. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i wyposażeniem specjalistycznym o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Zestaw komputerowy
	Typ: komputer stacjonarny
	8

	
	
	Procesor: procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, z pamięcią cache CPU co najmniej 2 MB L2, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz
	

	
	
	Płyta główna: płyta główna na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, z obsługą pamięci DualDDR3, port:1x COM, min. 4x USB 2.0,, min. 4 złącza Serial ATA2, port myszy PS2, port klawiatury PS2, zintegrowana karta dzwiękowa
	

	
	
	Pamięć RAM: min. 4096MB DDR3  (2 x 2048MB)
	

	
	
	Dysk twardy : min. 500 GB 7200 rpm 32MB cache SATA2 NCQ
	

	
	
	Stacja dyskietek: FDD 1, 44MB, czytnik kart pamięci
	

	
	
	Napęd optyczny: nagrywarka DVD dwuwarstwowa wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	
	
	Karta grafiki: min. 1  GB pamięci własnej, zewnętrzna (niezintegrowana z płytą główną) bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne)
	

	
	
	Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit PCI zewnętrzna albo 10/100/1000 MBit zintegrowana z płytą główną
	

	
	
	Obudowa: ATX Midi Tower
	

	
	
	Zasilacz: standard ATX, moc min. 320W, certyfikat 90 PLUS, wentylator chłodzący 120mm
	

	
	
	Klawiatura: polska klawiatura programisty (układ QWERTY) PS/2 lub USB
	

	
	
	Mysz: mysz optyczna PS/2 lub USB
	

	
	
	Słuchawki: pasmo przenoszenia 15-22000 Hz, wtyk  3.5 mm, zakrywające całe ucho
	

	
	
	Gwarancja: min. 2 lata od daty dostawy
	

	
	
	System operacyjny: MS Windows 7 32 bit Pro PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym)
	

	
	
	Elementy dodatkowe: dodatkowy wentylator zamontowany w obudowie
	

	
	
	Niezawodność/jakość wykonania: sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	2
	Oprogramowanie
	Specjalistyczne oprogramowanie dla osób słabowidzących i niewidomych, spełniające następujące wymagania:
	6

	
	
	powiększanie obrazu do 60 razy w trybach: pełen ekran, podzielony ekran, okienko, lupy, automatyczne lupy, zahaczone obszary
	

	
	
	umożliwienie dostosowania koloru, kontrastu i jasności obrazu
	

	
	
	synchroniczne podświetlanie tekstu podczas czytania dokumentów i stron internetowych
	

	
	
	odczytywanie zawartości ekranu głosem syntetycznym
	

	
	
	obsługa monitorów brajlowskich
	

	
	
	możliwość dostosowania ilości odczytanych informacji do poziomu zaawansowania użytkownika,
	

	
	
	automatyczne rozpoznawanie wielu syntezatorów mowy oraz monitorów brajlowskich
	

	
	
	obsługa 32 bitowych systemów operacyjnych MS Windows
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	3
	Oprogramowanie
	Specjalistyczne oprogramowanie udźwiękawiające dla osób słabowidzących i niewidomych, które odczytuje wyświetlane informacje przy pomocy syntezatora mowy oraz prezentuje je na monitorze brajlowskim. 

Cechy produktu:
	2

	
	
	Obsługuje syntezatory SAPI 4, SAPI 5.
	

	
	
	Obsługuje systemy operacyjne MS Windows 32 i 64 bitowe.
	

	
	
	Obsługa pakietu biurowego IBM Lotus Symphony.
	

	
	
	Obsługa pakietu biurowego Microsoft Office 2003, 2007 i 2010.
	

	
	
	Obsługa Microsoft Visual Studio 2010.
	

	
	
	Obsługa Acrobat Reader.
	

	
	
	Obsługa systemów zarządzania typu SAP.
	

	
	
	Obsługa Mozzilla Firefox. Internet Explorer i Mozzilla Thunderbird.
	

	
	
	Obsługa aplikacji napisanych w środowisku Java.
	

	
	
	Pełna wersja programu do odczytu publikacji w formacie DAISY.
	

	
	
	Posiada funkcję, umożliwiającą łączenie się z innym komputerem i wykonywanie konfiguracji programów i systemu i przeprowadzanie szkolenia na odległość.
	

	
	
	Posiada zintegrowany syntezator mowy, mówiący w min. 20 językach i z min. 46 głosami.
	

	
	
	Posiada funkcję, umożliwiającą nawigację po wstęgach nowoczesnych aplikacji, jak po standardowym pasku menu.
	

	
	
	Pozwala wykorzystywać dowolną zainstalowaną w systemie kartę dźwiękową, umożliwia to przekierowanie informacji generowanych przez program na jedną z nich, a dźwięków systemu, czy innej aplikacji na drugą
	

	
	
	Posiada język skryptowy, umożliwiający pisanie własnych podprogramów umożliwiając w ten sposób obsługę nawet bardzo nietypowych aplikacji metodami bezwzrokowym.
	

	
	
	Pozwala na pracę z brajlem komputerowym, Integrałem oraz na pracę z Polskimi Ortograficznymi Skrótami Brajlowskimi I. i II. Stopnia.
	

	
	
	Posiada funkcję, wirtualizującą dowolne okno lub kontrolkę i przedstawiającą informacje zawarte w tych obiektach w postaci tekstowej, dzięki czemu można odczytać dowolną informację, a nawet zaznaczać ją i kopiować.
	

	
	
	Posiada funkcję automatycznie sprawdzającą i informującą o błędach formatowania, zagubionej interpunkcji, niepoprawnej liczbie spacji i znaków parzystych (nawiasów).
	

	
	
	Obsługa wielu monitorów w systemie MS Windows.
	

	
	
	Możliwość współpracy ze specjalną klawiaturą z powiększonymi etykietami klawiszy, oraz specjalnymi klawiszami, służącymi do przełączania aktywnego monitora lub dowolnych innych operacji.
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	4
	Oprogramowanie
	Pakiet programowy dla osób niepełnosprawnych do czytania i słuchania tekstów, książek i dokumentów za pomocą głosów SAPI 5 wraz z głosami syntetycznymi, w tym cztery polskie, dwa amerykańskie angielskie oraz dwa brytyjskie angielskie. Właściwości programu do czytania:
	8

	
	
	Czytanie i odsłuchiwanie dowolnych tekstów na komputerze.
	

	
	
	Tworzenie dokumentów i książek audio - zapis do plików mp3.
	

	
	
	Profesjonalny lektor do materiałów video.
	

	
	
	Czytanie stron www i poczty elektronicznej.
	

	
	
	Regulacja prędkości i głośności czytania.
	

	
	
	Przypominacz i terminarz.
	

	
	
	Czytnik RSS.
	

	
	
	Łatwa integracja z innymi aplikacjami (np. Skype, Apple iTunes itp.).
	

	
	
	Obsługa standardu SAPI.
	

	
	
	Właściwości głosów syntetycznych:
	

	
	
	Jakość głosów – 22kHz.
	

	
	
	Dostępne w wersjach 32/64-bit.
	

	
	
	Obsługa interfejsu SAPI 5.
	


4. Sprzęt komputerowy i oprogramowanie specjalistyczne na wyposażenie punktu o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Zestaw komputerowy
	Typ: komputer stacjonarny
	1

	
	
	Procesor: procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy, z pamięcią cache CPU co najmniej 2 MB L2, taktowany zegarem co najmniej 2,6 GHz
	

	
	
	Płyta główna: płyta główna na chipsecie rekomendowanym przez producenta procesora, z obsługą pamięci DualDDR3, port:1x COM, min. 4x USB 2.0,, min. 4 złącza Serial ATA2, port myszy PS2, port klawiatury PS2, zintegrowana karta dzwiękowa
	

	
	
	Pamięć RAM: min. 4096MB DDR3  (2 x 2048MB)
	

	
	
	Dysk twardy : min. 500 GB 7200 rpm 32MB cache SATA2 NCQ
	

	
	
	Stacja dyskietek: FDD 1, 44MB, czytnik kart pamięci
	

	
	
	Napęd optyczny: nagrywarka DVD dwuwarstwowa wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt
	

	
	
	Karta grafiki: min. 1  GB pamięci własnej, zewnętrzna (niezintegrowana z płytą główną) bez wentylatora chłodzącego (chłodzenie pasywne)
	

	
	
	Karta sieciowa: 10/100/1000 MBit PCI zewnętrzna albo 10/100/1000 MBit zintegrowana z płytą główną
	

	
	
	Obudowa: ATX Midi Tower
	

	
	
	Zasilacz: standard ATX, moc min. 320W, certyfikat 90 PLUS, wentylator chłodzący 120mm
	

	
	
	Klawiatura: polska klawiatura programisty (układ QWERTY) PS/2 lub USB
	

	
	
	Mysz: mysz optyczna PS/2 lub USB
	

	
	
	Słuchawki: pasmo przenoszenia 15-22000 Hz, wtyk  3.5 mm, zakrywające całe ucho
	

	
	
	Gwarancja: min. 2 lata od daty dostawy
	

	
	
	System operacyjny: MS Windows 7 32 bit Pro PL OEM (dołączony nośnik z systemem operacyjnym)
	

	
	
	Elementy dodatkowe: dodatkowy wentylator zamontowany w obudowie
	

	
	
	Niezawodność/jakość wykonania: sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	2
	Monitor LCD
	Matryca: aktywna, TFT TN
	1

	
	
	Technologia podświetlania: CCFL
	

	
	
	Wielkość ekranu: min. 24 cale
	

	
	
	Rozdzielczość nominalna: 1920x1200pikseli 
	

	
	
	Format: 16:10, 16:9
	

	
	
	Jasność: min. 400 cd/m² 
	

	
	
	Kontrast: min.1000:1 
	

	
	
	Złącza: D-Sub 15 pin, DVI-D
	

	
	
	Kąt widzenia w poziomie: min. 160 stopni 
	

	
	
	Kąt widzenia w pionie: min. 160 stopni
	

	
	
	Czas reakcji plamki: max. 5 ms 
	

	
	
	Głośniki w obudowie: 2 x min. 1W
	

	
	
	Wejście liniowe
	

	
	
	Zasilanie: 230 V 
	

	
	
	Normy jakościowe: TCO 2003 i ISO-13406-2
	

	
	
	Wbudowany hub USB
	

	
	
	Gwarancja: min. 3 lata od daty dostawy
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	3
	Oprogramowanie
	Specjalistyczne oprogramowanie dla osób słabowidzących i niewidomych, spełniające następujące wymagania:
	1

	
	
	powiększanie obrazu do 60 razy w trybach: pełen ekran, podzielony ekran, okienko, lupy, automatyczne lupy, zahaczone obszary
	

	
	
	umożliwienie dostosowania koloru, kontrastu i jasności obrazu
	

	
	
	synchroniczne podświetlanie tekstu podczas czytania dokumentów i stron internetowych
	

	
	
	odczytywanie zawartości ekranu głosem syntetycznym
	

	
	
	obsługa monitorów brajlowskich
	

	
	
	możliwość dostosowania ilości odczytanych informacji do poziomu zaawansowania użytkownika,
	

	
	
	automatyczne rozpoznawanie wielu syntezatorów mowy oraz monitorów brajlowskich
	

	
	
	obsługa 32 bitowych systemów operacyjnych MS Windows
	


	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	4
	Oprogramowanie
	Pakiet programowy dla osób niepełnosprawnych do czytania i słuchania tekstów, książek i dokumentów za pomocą głosów SAPI 5 wraz z głosami syntetycznymi, w tym cztery polskie, dwa amerykańskie angielskie oraz dwa brytyjskie angielskie. Właściwości programu do czytania:
	1

	
	
	Czytanie i odsłuchiwanie dowolnych tekstów na komputerze.
	

	
	
	Tworzenie dokumentów i książek audio - zapis do plików mp3.
	

	
	
	Profesjonalny lektor do materiałów video.
	

	
	
	Czytanie stron www i poczty elektronicznej.
	

	
	
	Regulacja prędkości i głośności czytania.
	

	
	
	Przypominacz i terminarz.
	

	
	
	Czytnik RSS.
	

	
	
	Łatwa integracja z innymi aplikacjami (np. Skype, Apple iTunes itp.).
	

	
	
	Obsługa standardu SAPI.
	

	
	
	Właściwości głosów syntetycznych:
	

	
	
	Jakość głosów – 22kHz.
	

	
	
	Dostępne w wersjach 32/64-bit.
	

	
	
	Obsługa interfejsu SAPI 5.
	


5. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	IVONA Reader + głos polski Maja – licencja elektroniczna
	2


4.     Zadanie 4 – Skaner specjalistyczny

1. Skaner o  minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa przedmiotu
	Opis przedmiotu zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Skaner specjalistyczny
	- obszar zastosowań – specjalistyczny skaner do digitalizacji zbiorów w celu archiwizacji i udostępniania w bibliotekach cyfrowych, przystosowany do digitalizacji zbiorów zszytych, oprawionych oraz dokumentów luźnych
	1

	
	
	- typ skanera: Book2Net RGB – lub równoważny
	

	
	
	- klasa skanera – A2
	

	
	
	- maksymalny rozmiar obszaru skanowania: min 650 x 450 mm
	

	
	
	- możliwość skanowania materiałów o grubości do min. 100mmm
	

	
	
	- element światłoczuły – CCD
	

	
	
	- oświetlenie boczne LED min. 2 x 13W (bez UV oraz IR)
	

	
	
	- optyczna rozdzielczość skanowania – min. 400 dpi
	

	
	
	- głębia koloru – min. 24 bit
	

	
	
	- głębia szarości – min. 8 bit
	

	
	
	- prędkość skanowania A2 (tekst) – max. 7,5s
	

	
	
	- prędkość skanowania A2 (kolor) – max. 15s
	

	
	
	- prędkość skanowania A3 (tekst) – max. 5,3s
	

	
	
	- prędkość skanowania A3 (kolor) – max. 10,6s
	

	
	
	- prędkość skanowania A4 (tekst) – max. 3,75s
	

	
	
	- prędkość skanowania A4 (kolor) – max. 7,5s
	

	
	
	- przycisk nożny do wywoływania procesu skanowania
	

	
	
	- narzędzia pozycjonujące: podświetlana linia na pulpicie roboczym do właściwego pozycjonowania skanowanych materiałów
	

	
	
	- złącze zewnętrzne USB 2.0
	

	
	
	- formaty plików:
	

	
	
	- 24-bit kolor: TIFF RAW, LZW, JPEG, PDF, JFIF JPEG, Windows Bitmap
	

	
	
	- 8-bit skala szarości: TIFF RAW, LZW, JPEG, PDF, JFIF JPEG, Windows Bitmap, Windows Bitmap RLE8
	

	
	
	- 2-bit binary: TIFF RAW, LZW, Huffman, G4 CCITT, PDF G4 CCITT, JEDMICS C4, Image Machines TG4, CALS RasteType1, Windows Bitmap
	

	
	
	- wymagane oprogramowanie: oprogramowanie do obsługi skanera i obróbki zeskanowanych obrazów Book Expert  – lub równoważne
	

	
	
	- obsługiwane systemy: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
	

	
	
	- środowisko pracy:
	

	
	
	- temperatura: co najmniej w zakresie 10 – 38 C
	

	
	
	- wilgotność powietrza: co najmniej w zakresie 10-85%
	

	
	
	Gwarancja: min. 36 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


Część 5 – Laboratorium tłumaczeniowe

1. Laboratorium tłumaczeniowe + montaż o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Laboratorium tłumaczeniowe + montaż
	Laboratorium powinno mieścić 6 kabin 2-osobowych. Oprócz tego powinno się tam znajdować stanowisko pracy nauczyciela: konsola sterująca przepływem sygnału audio do i od studentów, z możliwością odsłuchu przez nauczyciela wybranych studentów.
	1

	
	
	Przykładowe tryby wykorzystania laboratorium: - studenci słuchają sygnału podawanego kanałem audio (plus video) i dokonują tłumaczenia ustnego. Nauczyciel dokonuje selektywnego odsłuchu wybranych studentów. Sygnał, który odbiera nauczyciel może być zarejestrowany w postaci cyfrowej (rejestrator cyfrowy nie wchodzi w zakres wyposażenia laboratorium). 
	

	
	
	- student na jednym ze stanowisk tłumaczy komunikat podawany mu kanałem audio, jego tłumaczenie mogą podsłuchiwać pozostali studenci (praktyka obserwacyjna w laboratorium). 
	

	
	
	- studenci podzieleni w pary pracują w następującym trybie: student A otrzymuje sygnał oryginału i tłumaczy go na tekst docelowy. Drugi student  (B) tłumaczy tekst docelowy w wykonaniu studenta A na język oryginału (transfer A>B>A). Ten drugi sygnał dociera do nauczyciela/rejestratora.   Jednocześnie muszą pracować 3 takie pary nie przeszkadzając sobie. Nauczyciel może komunikować się/podsłuchiwać DOWOLNE stanowisko.
	

	
	
	- laboratorium winno umożliwiać przesył sygnału audio instalacją przewodową w trybie duplex: tzn. sygnał do tłumaczenia na słuchawki studentów oraz sygnał z mikrofonów studentów na słuchawki nauczyciela
	

	
	
	- nauczyciel powinien mieć możliwość podsłuchu selektywnego: „ukrytego” (student o nim nie wie) i „jawnego” (nauczyciel może zwracać się do studenta i odwrotnie). 
	

	
	
	- koniecznym warunkiem technicznym jest to, by studenci nie słyszeli własnego głosu we własnych słuchawkach (jak to ma miejsce w laboratorium fonetycznym)
	

	
	
	- koniecznym warunkiem technicznym jest możliwość regulacji przez każdego studenta: poziomu natężenia sygnału wejściowego, poziomu nasycenia tonami wysokimi, poziomu nasycenia tonami niskimi. Regulacja w każdym z powyższych zakresów musi się odbywać przy pomocy potencjometru obrotowego (lub innego urządzenia realizującego funkcję zwiększania/zmniejszania w ruchu obrotowym). Wykluczone jest w tym wypadku stosowanie mikroprzełączników (regulacja przez wielokrotne przyciskanie przycisków)
	

	
	
	- stanowisko ucznia powinno być wyposażone w słuchawki, głośnik z oddzielną regulacją, mikrofon, przyciski wyboru kanału słuchanego (wybór jednego z 8), przyciski wyboru kanału nadawania (wybór jednego z 6).
	

	
	
	- stanowisko nauczyciela powinno umożliwiać sterowanie całym systemem za pomocą komputera, a w szczególności – wybór dowolnej kabiny do podsłuchu lub konwersacji, wybór dowolnego kanału do podsłuchu. 
	

	
	
	- głównym urządzeniem wejścia obsługiwanym przez laboratorium będzie komputer osobisty, oraz rejestrator cyfrowy.  Możliwość przełączania między nimi na konsoli była by atutem, ale nie jest warunkiem koniecznym instalacji. Urządzeniami wejścia są także mikrofony studentów i nauczyciela, ale ich dobór nie wymaga dalszej specyfikacji w niniejszym dokumencie.
	

	
	
	- główne urządzenia wyjścia to zestawy słuchawkowe, które – podobnie jak mikrofony – nie wymagają dalszej specyfikacji.
	

	
	
	- innym urządzeniem wyjścia jest wyjście sygnału (LINE OUT), który może być podany na rejestrator (sygnał w słuchawkach nauczyciela). Wartości elektryczne sygnału LINE OUT powinny umożliwić nagranie go na popularne rejestratory typu mp3, czy też dyktafon cyfrowy
	

	
	
	- konsola laboratorium powinna być także wyposażona w odpowiedni do wymiarów pomieszczenia zestaw głośników stereo, mogących odbierać zarówno sygnał LINE IN, jak i LINE OUT (autem byłaby możliwość separacji sygnału np. kanał lewy – LINE IN, kanał prawy – LINE OUT
	

	
	
	- ze względu na wysoki poziom szumu i zakłóceń nie przewiduje się współpracy laboratorium ze źródłami sygnału audio-video wykorzystującymi nośniki magnetyczne w formatach Compact Cassette, VHS lub podobne.
	

	
	
	- system powinien umożliwiać użytkownikowi wybór dowolnego kanału audio jako nadawania.
	

	
	
	- dwa ustawienia języka nadawania: domyślny oraz ręczny.
	

	
	
	- system powinien umożliwiać użytkownikowi wybór dwóch kanałów audio jako nadawania w celu szybkiego (jednym przyciskiem) przełączania pomiędzy nimi.
	

	
	
	- sygnalizacja bieżącego kanału odsłuchowego i nadawania.
	

	
	
	- możliwość wyciszania wejścia mikrofonowego na żądanie.
	

	
	
	- możliwość zmiany kanałów wejściowych i nadawania na żądanie podczas pracy.
	

	
	
	- możliwość przejęcia głosu od tłumacza z pary (z tego samego języka).
	

	
	
	- większość audycji, które będą tłumaczone w ramach kształcenia tłumaczy symultanicznych będzie oprócz kanału audio wykorzystywać kanał video. Dlatego koniecznym warunkiem technicznym jest wyposażenie laboratorium w projektor multimedialny i ekran dostosowany rozmiarem do rozmiarów pomieszczenia i oddalenia od projektora.
	

	
	
	- projektor powinien być połączony kablem sygnałowym z konsolą nauczyciela  w taki sposób, aby umożliwić łatwe podłączenie przewodu VGA do gniazda komputera.
	

	
	
	- minimalna dla zadań dydaktycznych opisywanych w niniejszym dokumencie jest praca projektora w trybie rozdzielczości 1024x768 dpi. 
	

	
	
	- parametrem istotnym jest jego jasność i kontrast i możliwość takiego zaciemnienia pomieszczenia, aby np. szczegóły wyświetlanej prezentacji multimedialne, które podlegają tłumaczeniu były wyraźnie widziane przez studentów.
	

	
	
	- usytuowanie stanowisk studenckich musi umożliwiać każdemu studentowi niezakłócony odbiór sygnału audio. Konieczna jest zatem separacja akustyczna pomiędzy studentami. System musi składać się z 6 kabin 2-osobowych, z oszkleniem oraz cichą wentylacją, ściany i stoły w kabinach muszą być obite miękką wykładziną w celu wytłumienia zakłóceń zewnętrznych i wewnętrznych
	

	
	
	- usytuowanie stanowisk studenckich musi także umożliwiać każdemu studentowi odbiór sygnału video. 
	

	
	
	- przy zastosowaniu odpowiedniej separacji poszczególnych stanowisk zazwyczaj nie występuje potrzeba specjalnego separowania akustycznego pomieszczenia laboratorium jako całości. Autorowi niniejszego dokumentu nie są znane uwarunkowania akustyczne pomieszczenia (typ i ilość okien, typ i ilość drzwi, rozmiary, materiały z jakich wykonane będą ściany działowe pomieszczeń, itp.).
	

	
	
	- oprócz oświetlenia typowego dla pomieszczeń dydaktycznych – przewidzianego odpowiednimi przepisami – pożądanym rozwiązaniem ergonomicznym mogłoby być wyposażenie każdego ze stanowisk w źródło światła małej mocy. Jednakże potencjalna efektywność tego rozwiązania zależy w dużej mierze od sposobu wykonania instalacji oświetleniowej w całym pomieszczeniu (możliwość selekcji źródeł światła w pomieszczeniu, a przez to regulacja jego natężenia), jego rozmiarów, itp. 
	

	
	
	- regulacja oświetlenia związana jest głównie z możliwością zapewnienia pełnej widoczności wyświetlanych na ekranie obrazów z projektora multimedialnego. Jeśli pomieszczenie laboratorium ma być wyposażone w okna, to należy uwzględnić instalację rolet okiennych, tak by zmniejszyć ilość światła dziennego wpadającego do pomieszczenia. (nie wchodzi w zakres)
	

	
	
	- przy projektowaniu instalacji elektrycznej, w tym oświetleniowej w pomieszczeniu należy uwzględnić parametry pracy sprzętu audio (laboratorium) i powiązanej z nim instalacji. Praca niektórych typów lamp jarzeniowych może powodować zakłócenia w pracy urządzeń/instalacji przesyłu sygnału audio i video.
	

	
	
	- pomieszczenie laboratorium należy wyposażyć w gniazdo sygnałowe Ethernet RJ45.
	

	
	
	Gwarancja: min. 60 miesięcy Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na cały czas trwania gwarancji.
	


Część 6 – Oprogramowanie I

1. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection PL WIN/MAC EDU


	17


2. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Adobe Premiere Pro CS5.5 v.5.5 EUE Win Ret
	14


3. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej: 

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Adobe Photoshop CS5 v. 12 PL Win Ret
	2


4. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Adobe Photoshop Extended CS5 PL WIN/MAC EDU


	51


5. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Adobe Presenter v.7 ENG Win Edu
	17


6. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Adobe Acrobat X Pro PL WIN/MAC EDU


	34


7. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	PageMaker Plus v.7.0.2 IE Win AOO 1PK
	17


8. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Document Express Desktop 6.5 BOX +  ABBYY FINEREADER 10 BOX
	17


Część 7 – Oprogramowanie II

1. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Oprogramowanie do zarządzania dokumentacją w kancelarii i archiwum, ECM. Program na 20 stanowisk komputerowych do celów dydaktycznych.
	2

	
	
	- zarządzanie dokumentami i ich treścią.
	

	
	
	- katalogowanie dokumentów.
	

	
	
	- wersjonowanie dokumentów.
	

	
	
	- zarządzanie prawami dostępu.
	

	
	
	- konwertowanie i obrabianie dokumentów (różnego typu - tekstowe i obrazowe).
	

	
	
	- tworzenie reguł, które automatycznie przetwarzają dokumenty według podanego wzorca. 
	

	
	
	- tworzenie reguł ma być proste i intuicyjne.
	

	
	
	- rejestracja pism i dokumentów przychodzących do firmy w postaci tabelarycznej  z automatycznym nadawaniem numeru danej sprawie.
	

	
	
	- rejestracja pism i dokumentów wychodzących z firmy w postaci tabelarycznej z automatycznym nadawaniem numeru pisma wychodzącego.
	

	
	
	- możliwość przyłączenia otrzymanego pisma (w tym notatek, raportów, plików) do już istniejącej sprawy.
	

	
	
	- możliwość współpracy z aplikacjami biurowymi w tym Word, Excel z pakietu MS Office itp. poprzez uruchomienie domyślnej aplikacji klienta dla danego rodzaju pliku oraz podgląd standardowych formatów plików graficznych (skanów).
	


Część 8 – Oprogramowanie III

1. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	Sony Vegas Movie Studio 10 Platinum
	17


2. Oprogramowanie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	VideoStudio Pro X4 – licencja edukacyjna
	17

	2
	Nośnik
	VideoStudio Pro X4 License Media Pack
	2


Część 9 – Oprogramowanie IV

1. Oprogramowanie + pełne wdrożenie o minimalnych parametrach jak poniżej:

	Lp.
	Nazwa Przedmiotu
	Opis Przedmiotu Zamówienia
	Ilość szt.

	1
	Oprogramowanie
	DLIBRA, wersja min. 4.0 lub nowsza
	1

	
	
	Pełne wdrożenie polegające na:
	

	
	
	- przeprowadzeniu instalacji i konfiguracji poszczególnych komponentów oprogramowania dLibra na komputerach licencjobiorcy,


	

	
	
	- przeprowadzeniu szkolenia z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania dLibra,


	

	
	
	- zapewnieniu pomoc techniczną z zakresu obsługi i konfiguracji oprogramowania dLibra.
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