**Komunikat dot. postepowania pod nazwą: Wynajem aparatury nagłośnieniowej
 i oświetleniowej, sygn. ACK-10/12/2015**

Lublin, 15.12.2015r.

Zamawiający ACK Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16,20-031 Lublin, modyfikuje następujące punkty z oferty cenowej na wynajem aparatury nagłośnieniowej i oświetleniowej do Sali Widowiskowej w ACK Chatka Żaka, dot. cyklu imprez, które odbędą się w semestrze letnim w roku akademickim 2015/2016, tj.:

Pkt.2.
Konsoleta mikserska min. 24 kanałowa z parametryczną regulacją środkowych częstotliwości – 1, **modyfikuje:
Konsoleta mikserska min. 8 kanałowa z parametryczną regulacją środkowych częstotliwości – 1**

Pkt. 3.
Zestaw głośnikowy stereo, szerokopasmowy typu Line Array min.2x10”+2”+1” (min 4szt. kolumn na stronę), system subbasowy min.1x18’’ aktywny lub pasywny ze wzmacniaczami mocy (2sztuki strona).

**modyfikuje:
Zestaw głośnikowy stereo, szerokopasmowy typu Line Array min. trójdrożny (min 4szt. kolumn na stronę), system subbasowy min.1x18’’ aktywny lub pasywny ze wzmacniaczami mocy (2sztuki strona).**

Pkt.15
Konsoleta mikserska cyfrowa 2 sztuki, frontowa i monitorowa z możliwością splitowania kanałów,
o następujących minimalnych parametrach: możliwość pełnego zapisu i przywoływania scen wraz z wartością gain, 40 insertowane kanały MIC/Line, 16 szyn miksujących, możliwość użycia 8 efektów/korektorów, 6 matryc, 6 grup mutowania, 8 grup DCA, możliwość przeprowadzenia nagrania dwuśladowego i wielośladowego, 32 zmotoryzowanych 100mm faderów.

**modyfikuje:
Konsoleta mikserska cyfrowa 2 sztuki, frontowa i monitorowa z możliwością splitowania kanałów, o następujących minimalnych parametrach: możliwość pełnego zapisu i przywoływania scen wraz z wartością gain, 32 insertowane kanały MIC/Line, 16 szyn miksujących, możliwość użycia 8 efektów/korektorów, 6 matryc, 6 grup mutowania, 8 grup DCA, możliwość przeprowadzenia nagrania dwuśladowego i wielośladowego, 16 zmotoryzowanych 100mm faderów.**

Pkt.17
Monitor typu drumfill typu 1x 18”+15”+1,5” wraz ze wzmacniaczami – 1 szt.

**modyfikuje:
Monitor typu drumfill typu 1x 18”+15”+1,5” lub 2x 15”+1,5” wraz ze wzmacniaczami – 1 szt.**

Pkt.22
Interkom kablowy do cichej komunikacji FOH-MON

**modyfikuje:
Interkom do cichej komunikacji FOH-MON**

**Do ostatecznej wyceny, należy przyjąć treść z niniejszego komunikatu, pozostałe zapisy specyfikacji zapotrzebowania pozostają bez zmian.**