**Określenie zakresu robót związanych z zapytaniem ofertowym: „Remont pomieszczeń w budynku Instytutu Pedagogiki ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin. – Zadanie 3: Wymiana drewnianej stolarki okiennej ”.**

* W ramach zadania **„Remont pomieszczeń w budynku Instytutu Pedagogiki ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin. – Zadanie 3: Wymiana drewnianej stolarki okiennej ”** z projektu budowlanego pt. „ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU WYDZIAŁU PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS W LUBLINIE PRZY UL. NARUTOWICZA 12” należy wykonać wymianę stolarki okiennej w ilości:

**Elewacja od ul. Narutowicza:**

Piwnica:

okno O35 – 1 sztuk

Piwnica:

okno O36 – 3 sztuk

Piętro 1:

okno O13 – 1 sztuka

* Umiejscowienie i ilość okien przeznaczonych do wymiany przedstawiono graficznie (zaznaczono kolorem czerwonym) na załączonych do zaproszenia rzutach.
* W dokumentacji technicznej pozostawiono rysunki obejmujące planowany zakres robót.
* Kolorystyką okien należy dobrać do już wymienionych – malowanie laserunkowe z widocznym rysunkiem drewna.
* **W ramach wymiany stolarki okiennej należy wykonać:**

1. **Stolarka drewniana O13:**
2. Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja.
3. Zamontowanie okna O13 (1 sztuk).
4. Obrobienie zaprawą cementowo-wapienną ościeży z zewnątrz.
5. Obrobiebnie gładzią gipsową ościeży wewnątrz.
6. Nawiązanie się podczas montażu stolarki do obróbki blacharskiej zewnętrznej(blacha ocynkowana) wraz z uszczelnieniem połączenia.
7. Uzupełnienie parapetu wewnętrznego przy oknie zaprawą cementową.
8. Malowanie ościeży wewnątrz.
9. Malowanie i szpachlowanie podokienników wewnętrznych.
10. **Stolarka drewniana O35:**
11. Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja.
12. Wykucie z okna kraty stalowej okiennej.
13. Zamontowanie okna O35 (1 sztuk).
14. Obrobienie zaprawą cementowo-wapienną ościeży z zewnątrz.
15. Obrobiebnie gładzią gipsową ościeży wewnątrz.
16. Wykonanie parapetu zewnętrznego z blachy z ocynku.
17. Uzupełnienie parapetu wewnętrznego przy oknie zaprawą cementową.
18. Wykonanie i zamontowanie nowej kraty stalowej okiennej zewnętrznej otwieranej w ościeżach.
19. Dostarczenie kłódki do kraty okiennej.
20. Malowanie ościeży wewnątrz.
21. Malowanie i szpachlowanie podokienników wewnętrznych.
22. Wykonanie systemu otwierania skrzydła okiennego z poziomu podłogi.
23. **Stolarka drewniana O36:**
24. Wykucie z muru istniejącej stolarki okiennej i jej utylizacja.
25. Wykucie z okna kraty stalowej okiennej.
26. Zamontowanie okna O35 (1 sztuk).
27. Obrobienie zaprawą cementowo-wapienną ościeży z zewnątrz.
28. Obrobiebnie gładzią gipsową ościeży wewnątrz.
29. Wykonanie parapetu zewnętrznego z blachy z ocynku.
30. Uzupełnienie parapetu wewnętrznego przy oknie zaprawą cementową.
31. Wykonanie i zamontowanie nowej kraty stalowej okiennej zewnętrznej otwieranej w ościeżach.
32. Dostarczenie kłódki do kraty okiennej.
33. Malowanie ościeży wewnątrz.
34. Malowanie i szpachlowanie podokienników wewnętrznych.
35. Wykonanie systemu otwierania skrzydła okiennego z poziomu podłogi.

* Prace towarzyszące: zabezpieczenie folią wyposażenia i podłóg w pomieszczeniach.
* **Wymagany jest nadzór ze strony w osobie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia w tym uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych na obiektach (budynkach) wpisanych do rejestru zabytków!!!**

Emil Nalewajek

insp. nadz. inwestorskiego