*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa miernika próżni z akcesoriami”**

**(PU/35-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| Miernik próżni z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż:   * Miernik próżni:   - złącze przyłączeniowe: 16 ISO-KF  - piezorezystancyjna zasada pomiaru  - wyświetlane jednostki: minimum mbar, Torr, Pa  - zakres pomiarowy: minimum od 1200 do 0,1 mbar  - maksymalne nadciśnienie: 2 bar  - dokładność pomiaru: (od 1200 do 10 mbar) 0,3% lub lepsza  - cykl pomiarowy: 50 ms  - zasilanie: bateria/akumulatorek 9V  - pobór mocy: <200 mbar – 2 mW; > 200 mbar – 2 mW   * Akcesoria:   - trójnik DN 16KF, Al. – 2 szt.  - pierścień centrujący z o-ringiem DN 16KF, Al./FPM – 6 szt.  - klamra DN 10/16 KF – 6 szt.  - kołnierz DN 16 KF z końcówką do węża – 4 szt. |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |