*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa miernika próżni z akcesoriami”**

 **(PU/35-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| Miernik próżni z akcesoriami o parametrach nie gorszych niż:* Miernik próżni:

- złącze przyłączeniowe: 16 ISO-KF- piezorezystancyjna zasada pomiaru- wyświetlane jednostki: minimum mbar, Torr, Pa- zakres pomiarowy: minimum od 1200 do 0,1 mbar- maksymalne nadciśnienie: 2 bar- dokładność pomiaru: (od 1200 do 10 mbar) 0,3% lub lepsza- cykl pomiarowy: 50 ms- zasilanie: bateria/akumulatorek 9V- pobór mocy: <200 mbar – 2 mW; > 200 mbar – 2 mW* Akcesoria:

- trójnik DN 16KF, Al. – 2 szt.- pierścień centrujący z o-ringiem DN 16KF, Al./FPM – 6 szt.- klamra DN 10/16 KF – 6 szt.- kołnierz DN 16 KF z końcówką do węża – 4 szt. |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |