*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa mieszadła magnetycznego do UMCS”**

**(PU/45-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| **Mieszadło magnetyczne o parametrach nie gorszych niż:**  - z grzaniem do temperatury minimum 550°C  - wyświetlacz LCD  - bezszczotkowy silnik  - znak ostrzegawczy informujący o gorącej powierzchni  - wymiary platformy: minimum 180 x 180 mm  - maksymalna objętość cieczy: 20 l  - obroty: minimum od 100 do 1500 rpm  - dokładność regulacji obrotów: +/- 1 rpm  - RS 232  - możliwość podłączenia czujnika typu PT 1000  - waga: maksimum 6 kg  - certyfikat CE |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |