*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa mieszadła magnetycznego do UMCS”**

 **(PU/45-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| **Mieszadło magnetyczne o parametrach nie gorszych niż:**- z grzaniem do temperatury minimum 550°C- wyświetlacz LCD- bezszczotkowy silnik- znak ostrzegawczy informujący o gorącej powierzchni- wymiary platformy: minimum 180 x 180 mm- maksymalna objętość cieczy: 20 l- obroty: minimum od 100 do 1500 rpm- dokładność regulacji obrotów: +/- 1 rpm- RS 232- możliwość podłączenia czujnika typu PT 1000- waga: maksimum 6 kg- certyfikat CE |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy  |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;- naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |