*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa wytrząsarki z wyposażeniem dla Wydziału Chemii UMCS w Lublinie”**

**(PU/06-2018/DOP-a/BN+K)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **I półroczu 2017r**., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Wytrząsarka z wyposażeniem** | **Opis minimalnych wymagań** |
| Wytrząsarka platformowa z wyposażeniem:- zakres prędkości: minimum od 150 do 1350 obr./min.- moc: minimum 31 W- amplituda: 3 mm- maksymalne obciążenie: minimum 2 kg- klasa ochrony: IP 30 lub wyższa- wymiary wytrząsarki: maksimum 245 x 125 x 310 mm- wymiary platformy: minimum 220 x 220 mm- wyposażenie: platforma z dwoma walkami dociskowymi/napinającymi oraz dodatkowy wałek mocujący/napinający |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |
| Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:- czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną nastąpi maksymalnie do 72 godzin od chwili zgłoszenia; - naprawa nastąpi w miejscu użytkowania aparatury;- okres naprawy wliczany jest do przedłużonego okresu gwarancyjnego;- w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania aparatury, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór obiektywu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |