*załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa mieszadeł magnetycznych do UMCS”**

**(PU/26-2018/DOP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **II półroczu 2017r**., a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mieszadła magnetyczne** | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| Mieszadła magnetyczne z grzaniem (9 szt.):  - zakres prędkości: minimum 1300 – 1500 obr./min.  - maksymalna temperatura płyty grzejnej: 300 - 370°C  - średnica płyty grzejnej: ,120-155 mm  - maksymalne wymiary: 165 x 280 x 115 mm  - waga: maksimum 2,6 kg |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |