Oznaczenie sprawy: PU/01-2020/DZP-a Załącznik nr 1 do zaproszenia

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów komputerowych**

Oferowany sprzęt/produkt ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.,** a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

**Dostawa akcesoriów komputerowych**

**Akcesoria komputerowe o parametrach nie gorszych niż:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa podzespołu/ parametry** | **Opis minimalnych wymagań** |
| **Akcesoria komputerowe** | Dysk twardy | - Rodzaj: SSD, wewnętrzny  - Pojemność: minimum 500 GB  - Format: 2.5”  - Interfejs: minimum SATA 3  - Maksymalna prędkość odczytu: minimum 560MB/s  - Maksymalna prędkość zapisu: minimum 510MB/s  - Maksymalna ilość operacji odczytu IOPS: minimum 95 000  - Maksymalna ilość operacji zapisu IOPS: minimum 90 000  - Rodzaj kości pamięci: TLC  - Średni czas pomiędzy awariami (MTBF): minimum 1 800 000 godz.  - Dodatkowe wymagania: technologia S.M.A.R.T., technologia TRIM  - Minimum 256-bitowe szyfrowanie danych AES |
| Rozgałęźnik zasilania | - Złącze 1: SATA 15-pin żeńskie – 2 szt.  - Złącze 2: SATA 15-pin męskie  - Długość przewodu: minimum 0.15 m |
| Kabel SATA | - Typ: SATA – SATA  - Standard: minimum SATA III  - Złącze 1: SATA 7-pin żeńskie  - Złącze 2: SATA 7-pin żeńskie  - Typ wtyku: prosty – prosty  - Metalowe zatrzaski na końcówkach kabla  - Długość przewodu: minimum 0.50 m |
| Adapter dysku twardego | - Jednoczęściowy, metalowy adapter do montażu dysku 2.5” w zatoce 3.5”  - Śruby montażowe: minimum 8 szt. |
| Gwarancja | Minimum 60 miesięcy (dotyczy wszystkich akcesoriów) |
| Serwis | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |