1) Jest dach na którym należy zamontować jednostki zewnętrzne

dla pomieszczeń 145B, 216A, 251B, płaski czy skośny z czego jest

wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę

pięter budynku, czy jest możliwość wejścia na dach przez właz

dachowy i jakie są jego wymiar.

Odpowiedź: Dach płaski, stropodach, docieplenie wełną mineralną, pokryty papą. Wysokość budynku 25 m. Ilość pięter 7. Jest możliwość wejścia na dach przez drzwi o wymiarach 2,0m x 0,8 m.