*Załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa mieszadła magnetycznego do UMCS”**

**(PU/22-2020/DZP-a)**

Oferowany sprzęt/produkt/ towar ma być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, kompletny i gotowy do pracy, wyprodukowany nie wcześniej niż w **2019r.**, a także musi spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Opis i parametry przedmiotu zamówienia |
| Mieszadło magnetyczne z grzaniem, cyfrowe o parametrach nie gorszych niż:   * wyświetlacz LCD z podświetleniem * trzy tryby pracy: grzanie, mieszanie lub grzanie z mieszaniem * możliwość zapisywania funkcji mieszania i grzania * wysoka dokładność regulacji * informacja o rozgrzanej płycie po wyłączeniu urządzenia * elektroniczna kontrola dla stałej prędkości nawet podczas zmiany obciążenia * wysoka adhezja magnetyczna * płyta stalowa o średnicy minimum 135 mm * maksymalna ilość preparatu: minimum 20 L |
| Gwarancja: minimum 12 miesięcy |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji:  - czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 72 godzin;  - naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  - w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |