*Załącznik nr 1 do Zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Sukcesywne dostawy pamięci masowych”**

**(PU/43-2022/DZP-a)**

**Część 1: Dostawa pamięci masowej z szyfrowaniem:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asortyment | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| Pamięć masowa z szyfrowaniem  Nr 1 | Dysk twardy zewnętrzny, przenośny, 2.5 cala, pojemność minimum **1 TB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), szyfrowanie **minimum 128-bit AES**, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7 i nowsze, podłączenie dysku do komputera nie może wymagać instalacji sterowników, wymagany dysk musi być zasilany bezpośrednio przez port USB komputera (nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania), pochłaniająca wstrząsy gumowa obudowa, gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|
| Pamięć masowa z szyfrowaniem  Nr 2 | Dysk twardy zewnętrzny, przenośny, 2.5 cala, pojemność minimum **2 TB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), szyfrowanie **minimum 128-bit AES**, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7 i nowsze, podłączenie dysku do komputera nie może wymagać instalacji sterowników, wymagany dysk musi być zasilany bezpośrednio przez port USB komputera (nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania), pochłaniająca wstrząsy gumowa obudowa, gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|
| Pamięć masowa z szyfrowaniem  Nr 3 | Dysk twardy zewnętrzny, przenośny, 2.5 cala, pojemność minimum **4 TB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), szyfrowanie **minimum 128-bit AES**, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7 i nowsze, podłączenie dysku do komputera nie może wymagać instalacji sterowników, wymagany dysk musi być zasilany bezpośrednio przez port USB komputera (nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania), pochłaniająca wstrząsy gumowa obudowa, gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|

**Część 2: Dostawa pamięci masowej USB z szyfrowaniem**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asortyment | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| Pamięć masowa USB z szyfrowaniem  Nr 1 | Przenośna pamięć USB (pendrive), pojemność minimum **32 GB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), **deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 95 MB/s**, szyfrowanie minimum 128-bit AES, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10, mocowanie do smyczy, kolor czarny lub szary (dopuszczalny czarny lub szary z elementami innego koloru), gwarancja minimum **12 miesięcy** | 100 szt. |
|
| Pamięć masowa USB z szyfrowaniem  Nr 2 | Przenośna pamięć USB (pendrive), pojemność minimum **64 GB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), **deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 95 MB/s**, szyfrowanie minimum 128-bit AES, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10, mocowanie do smyczy, kolor czarny lub szary (dopuszczalny czarny lub szary z elementami innego koloru), gwarancja minimum **12 miesięcy** | 100 szt. |
|
| Pamięć masowa USB z szyfrowaniem  Nr 3 | Przenośna pamięć USB (pendrive), pojemność minimum **128 GB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), **deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 95 MB/s**, szyfrowanie minimum 128-bit AES, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10, mocowanie do smyczy, kolor czarny lub szary (dopuszczalny czarny lub szary z elementami innego koloru), gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|
| Pamięć masowa USB z szyfrowaniem  Nr 4 | Przenośna pamięć USB (pendrive), pojemność minimum **256 GB**, interfejs minimum USB 3.0 (kompatybilny z USB 2.0), deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 95 MB/s, szyfrowanie minimum 128-bit AES, obsługiwane systemy operacyjne minimum: Windows 7, Windows 8, Windows 10, mocowanie do smyczy, kolor czarny lub szary (dopuszczalny czarny lub szary z elementami innego koloru), gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|

**Część 3: Dostawa pamięci masowej**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Asortyment | Opis minimalnych wymagań | Ilość |
| Pamięć masowa  Nr 1 | Dysk półprzewodnikowy, 2.5 cala, pojemność minimum **250 GB**, interfejs minimum SATA III, **deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 550 MB/s**, prędkość zapisu minimum 520 MB/s, niezawodność MTBF minimum 1 500 000 godzin, gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|
| Pamięć masowa  Nr 2 | Dysk półprzewodnikowy, 2.5 cala, pojemność minimum **500 GB**, interfejs minimum SATA III, **deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 550 MB/s**, prędkość zapisu minimum 520 MB/s, niezawodność MTBF minimum 1 500 000 godzin, gwarancja minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|
| Pamięć masowa  Nr 3 | Dysk półprzewodnikowy, 2.5 cala, pojemność minimum **1 TB**, interfejs minimum SATA III, **deklarowana przez producenta maksymalna prędkość odczytu minimum 550 MB/s**, prędkość zapisu minimum 520 MB/s, niezawodność MTBF minimum 1 500 000 godzin, gwarancja producenta minimum **12 miesięcy** | 50 szt. |
|