*załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Naprawa stacji do demineralizacji wody ELIX”**

**(PU/62-2024/DZP-a)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Naprawa stacji do demineralizacji wody ELIX (nr seryjny urządzenia FBHN76380C)** polegająca na:   * Wymianie płyty głównej * Wymianie filtra odwróconej osmozy * Wymiana filtrów Progard 1, Tank Filter, Prefilter * Ogólny przegląd sprzętu z wymianą wężyków i złączek |
| Gwarancja: minimum 3 miesiące |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.  Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:  1) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni roboczych;  2) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;  3) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |