*załącznik nr 1 do zaproszenia*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„****Naprawa stacji do demineralizacji wody ELIX”**

**(PU/62-2024/DZP-a)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Naprawa stacji do demineralizacji wody ELIX (nr seryjny urządzenia FBHN76380C)** polegająca na:* Wymianie płyty głównej
* Wymianie filtra odwróconej osmozy
* Wymiana filtrów Progard 1, Tank Filter, Prefilter
* Ogólny przegląd sprzętu z wymianą wężyków i złączek
 |
| Gwarancja: minimum 3 miesiące |
| Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji.Warunki serwisu gwarancyjnego obejmują:1) czas przystąpienia do naprawy (podjęcie działań naprawczych) przy zgłoszeniu usterki telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną: maksymalnie do 7 dni roboczych; 2) naprawę w miejscu użytkowania sprzętu;3) w przypadku konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu naprawy. |